1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104023
Edelstahl Waschtisch Elinda HLK
mit Hahnloch Ø 35 mm links/rechts verwendbar
mit Edelstahl Montage-Konsolen
Becken-Abmessungen außen: 400x230x111/236 mm
Becken: 318 x 208 x 100 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm
Oberfläche: gebürstet
Inkl. internationaler Siebablauf 5/4" für bauseitige Abdichtung
Zusätzlich herkömmliches Ablaufventil 5/4" als Alternative
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104023R
Edelstahl Waschtisch Elinda HLR
mit Hahnloch Ø 35 mm rechts
Formschöner geschweißter kleiner Waschtisch
mit geschweißtem Innenbecken
Äußerst stabile Wandbefestigung mit Z-Schiene und 
Schlüsselbohrungen
Becken-Abmessungen außen: 400x230x111/236 mm
Becken: 318 x 208 x 100 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm
Oberfläche: gebürstet
Nicht verschließbares Edelstahl Marken-Ablauf-Sieb 61,5 mm
Ablauf-Anschluss 5/4" 
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104038
Edelstahl Waschtisch Geometrik 40x38
Kleiner Design und Funktions-Waschtisch mit Hahnbank und großer Beckentiefe 
Mit Hahnbank, ohne Hahnloch 35mm, ohne Überlauf 
Geometrisches Design mit sanften Kanten ca. R3
Vordere Blechkante eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag 
Oberfläche gebürstet, Becken innen seidenmatt 
Material: Edelstahl 18/10 1.4301
Materialstärke 1,0 mm 
Fugenlos eingeschweißtes Becken 
Becken-Abmessungen außen: 400x380xca. 120 mm
Integrierte Wandkonsolen 
Inkl. Befestigungsmaterial) 
Mit Siebventil 1 ½"
Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104038HL
Edelstahl Waschtisch Geometrik 40x38HL
Kleiner Design und Funktions-Waschtisch mit Hahnbank und großer Beckentiefe 
Mit Hahnbank, mit Hahnloch 35mm, ohne Überlauf 
Geometrisches Design mit sanften Kanten ca. R3
Vordere Blechkante eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag 
Oberfläche gebürstet, Becken innen seidenmatt 
Material: Edelstahl 18/10 1.4301
Materialstärke 1,0 mm 
Fugenlos eingeschweißtes Becken 
Becken-Abmessungen außen: 400x380xca. 120 mm
Integrierte Wandkonsolen 
Inkl. Befestigungsmaterial) 
Mit Siebventil 1 ½"
Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104038U
Edelstahl Waschtisch Geometrik 40x38U
Kleiner Design und Funktions-Waschtisch ohne Hahnloch mit Überlauf, 
und mit großer Beckentiefe 
Mit Hahnbank, mit Hahnloch 35mm, mit Überlauf 
Geometrisches Design mit sanften Kanten ca. R3
Vordere Blechkante eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag 
Oberfläche gebürstet, Becken innen seidenmatt 
Material: Edelstahl 18/10 1.4301
Materialstärke 1,0 mm 
Fugenlos eingeschweißtes Becken 
Becken-Abmessungen außen: 400x380xca.120 mm
Integrierte Wandkonsolen 
Inkl. Befestigungsmaterial) 
Mit Siebventil 1 ½"
Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104038UHL
Edelstahl Waschtisch Geometrik 40x38
Kleiner Design und Funktions-Waschtisch mit Hahnloch und großer Beckentiefe 
Mit Hahnbank, mit Hahnloch 35mm, mit Überlauf 
Geometrisches Design mit sanften Kanten ca. R3
Vordere Blechkante eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag 
Oberfläche gebürstet, Becken innen seidenmatt 
Material: Edelstahl 18/10 1.4301
Materialstärke 1,0 mm 
Fugenlos eingeschweißtes Becken 
Becken-Abmessungen außen: 400x380xca. 120 mm
Integrierte Wandkonsolen 
Inkl. Befestigungsmaterial) 
Mit Siebventil 1 ½"
Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104040A
Edelstahl Vandalismus Waschtisch Bobby 2
ohne Hahnloch, Hahnbank im Eckbereich
Optimiert für öffentlichen Einsatz ohne Ecken ohne Kanten
mit 1 mm Verkleidung mit PU-Schaum flächenstabilisiert
mit umlaufender Wassernase
mit Revisionsblende
Waschtisch-Abmessungen außen: B420xT410xH250 mm
Becken-Abmessung: Ø320x142 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,0/1,5 mm
Oberfläche: gebürstet
Integrierter Siebablauf 
mit Siphon 6/4" DN40 und DN40 Verbindungsrohr
mit 4x A2 SKT-Schrauben 5,5x50 + Fischer Dübel SX8
mit diebstahlsicheren Schrauben und Bit
mit Erdungslasche
Top Qualität Made in EU
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104040AR35
Edelstahl Vandalismus Waschtisch Bobby HLR
mit Hahnloch DM35 mm rechts, Hahnbank im Eckbereich
Optimiert für öffentlichen Einsatz ohne Ecken ohne Kanten
mit 1 mm Verkleidung mit PU-Schaum flächenstabilisiert
mit umlaufender Wassernase
mit Revisionsblende
Waschtisch-Abmessungen außen: B420xT410xH250 mm
Becken-Abmessung: Ø320x142 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,0/1,5 mm
Oberfläche: gebürstet
Integrierter Siebablauf 
mit Siphon 6/4" DN40 mit Verbindungsrohr DN40
mit 4x A2 SKT-Schrauben 5,5x50 + Fischer Dübel SX8
mit diebstahlsicheren Schrauben und Bit
mit Erdungslasche
Top Qualität Made in EU
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104HL22L
Aufpreis Bobby HL22 links
Hahnlochbohrung Ø22 links für Waschtisch 104040A
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104HL22R
Aufpreis Bobby HL 22 rechts
Hahnlochbohrung Ø22 rechts für Waschtisch 104040A
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104HL35L
Aufpreis Bobby HL 35 links
Hahnlochbohrung Ø35 links für Waschtisch 104040A
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105544A
Edelstahl Waschtisch Geometrik 55x44
Designwaschtisch mit Spülenbeckentiefe, ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken
Becken-Abmessungen außen: 550x440x150 mm
Geometrische Formgebung ohne scharfe Kanten: Vordere Blechkante
eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag
Kantenverarbeitung mit ca. R 3 mm
Stabile Hahnbank
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm, gebürstet
Integrierte Konsolen mit Schlüsselbohrungen
Mit Ablaufsieb 6/4"
Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105544AHL
Edelstahl Waschtisch Geometrik 55x44HL
Designwaschtisch mit Spülenbeckentiefe, mit Hahnloch 35mm, ohne Überlauf
Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken
Becken-Abmessungen außen: 550x440x150 mm
Geometrische Formgebung ohne scharfe Kanten: Vordere Blechkante
eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag
Kantenverarbeitung mit ca. R 3 mm
Stabile Hahnbank
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm, gebürstet
Integrierte Konsolen mit Schlüsselbohrungen
Mit Ablaufsieb 6/4"
Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105544AU
Design- und Funktions-Waschtisch 55x44U
ohne Hahnloch, mit Hahnbank
mit Überlauf
Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken 
Becken-Abmessungen außen: 550x440x150 mm
Vordere Blechkante eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag 
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm, gebürstet
Integrierte Konsolen mit Schlüsselbohrungen
Inkl. Überlauf und Stopfenventil
Inkl. Befestigungsmaterial
Kantenverarbeitung mit ca. R 3 mm
Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105544AUHL
Edelstahl Waschtisch Geometrik 55x44UHL
Designwaschtisch mit Spülenbeckentiefe, mit Hahnloch, mit Überlauf
Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken
Becken-Abmessungen außen: 550x440x150 mm
Geometrische Formgebung ohne scharfe Kanten: Vordere Blechkante
eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag
Kantenverarbeitung mit ca. R 3 mm
Stabile Hahnbank
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm, gebürstet
Integrierte Konsolen mit Schlüsselbohrungen
Mit Stopfenventil 6/4" und Überlaufgarnitur
Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105544VHL
Edelstahl Waschtisch Geometrik 55x44bHL
Bodenstehender Waschtisch 550x440xH800 mm 
mit Hahnloch 35 mm mittig und Siphonverkleidung
Mit Revisionsblende und mit Zylinderschloss
Ohne Rückwand
Becken mit rückseitiger Aufkantung
Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken T150 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x300x150 mm
Hahnbank 90 mm 
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm, gebürstet
Ohne Überlauf, mit Ablaufventil
Top Sichtkantenverarbeitung mit ca. R3
Verdeckte Befestigung
Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105555
Edelstahl Behinderten Waschtisch Boot
Vandalismus-Behinderten-Waschtisch 
nach ÖNorm B1600
Maße 550x550x130/280
Mit herkömmlichem Waschtisch Ablaufverhalten
Optimiert für Rollstuhleinsatz
Ohne Hahnloch
Unterseite komplett verkleidet
Siphon verkleidet, mit Revisionsöffnung
Inkl. Siebablaufventil
Ohne Überlauf
Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1,25 mm
Oberfläche: gebürstet
Hinweis: Handelsüblicher Siphon DN32 bauseits
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105555HL
Edelstahl Behinderten Waschtisch BootHL32
Vandalismus-Behinderten-Waschtisch 
nach ÖNorm B1600
Maße 550x550x130/280
Mit herkömmlichem Waschtisch Ablaufverhalten
Mit Hahnloch DM 35 mm mittig
Unterseite komplett verkleidet
Siphon verkleidet, mit Revisionsöffnung
Inkl. Siebablaufventil
Ohne Überlauf
Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1,25 mm
Oberfläche: gebürstet
Hinweis: Handelsüblicher Siphon DN32 bauseits
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 110044AUHL
Design-Waschtisch Geometrik mit Hahnloch 35 mm
Abm.: 1000x440x150 mm
Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken links
Becken-Abmessungen außen: 550x440x150 mm
Vordere Blechkante eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag 
Hahnbank
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm, gebürstet
Integrierte Konsolen mit Schlüsselbohrungen
Inkl. Überlauf und Stopfenventil
Inkl. Befestigungsmaterial
Kantenverarbeitung mit ca. R 3 mm
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 110044AUHR
Edelstahl Waschtisch Geometrik 100UHR
Design-Waschtisch Becken rechts mit Hahnloch 35 mm beckenmittig und seitlicher Ablage
Abmessungen.: 1000x440x150 mm
Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken rechts
Becken-Abmessungen: 500x300x150 mm
Vordere Blechkante eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag 
Hahnbank ca. 90 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm, gebürstet
Integrierte Konsolen mit Schlüsselbohrungen
Inkl. Überlaufgarnitur und Stopfenventil
Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
Kantenverarbeitung mit ca. R 3 mm
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160012H
Edelstahl Trinkbrunnen bodenstehend HL22mB
Trinkbrunnen freistehend 
mit nahtlos eingeformter Mulde und Trinksprudler (Bubbler)
Bubbler: HEBERHARD 160108
Material: Edelstahl 18/10 1.4301, Oberfläche gebürstet 
Trinksprudler: Edelstahl 18/10 1.4301, 
Laufzeit 0 Sec.
Fugenlos eingeschweißtes Becken 
Mit Siebventil 
Mit Röhren-Kunststoff-Geruchsverschluss DN40 
Mit Panzerschlauch 1/2" Anschluss
Befestigung mit Bodenflansch 
4x A2 Sechskantschrauben 8x80 mm und UX12 Dübel 
Maße: DM 350 mm x H 900 bzw. Beckenhöhe 155 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160012-MP
Montageplatte f freistehenden Standtrinkbr.
In 3mm V2A zum Einbetonieren mit Anker
mit eingeschweißten Schrauben und Hutmuttern
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160025
Edelstahl Trinkbrunnen Hammer bodenstehend 
Trinkbrunnen freistehend ohne Hahnlochbohrung
(wird nach Kundenwunsch, Armaturenauswahl und Zubehör konfiguriert)
fugenloses geschweißtes Becken 
mit abgerundeten äußeren Kanten
Material: Edelstahl 18/10 SUS 304, Oberfläche gebürstet
mit Siebventil 1 1/4″
mit flexiblen Röhren-Kunststoff-Geruchsverschluss DN40
mit Revisionsblende 200x100 mm UK 100 mm von FFB
Befestigung mit Bodenflansch
Maße: L 420 x 250 mm x H 900 bzw. Beckenhöhe 110 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160025H
Edelstahl Trinkbrunnen Hammer bodenstehend 
Trinkbrunnen freistehend mit Edelstahl-Bubbler 
mit Bubbler (160108)
mit Hahnloch 1/2" (160HL21)
mit flexiblem innenliegenden Siphon DN40 (690080)
mit IG 1/2" Panzerschlauch 1 m gebogen (690081)
mit fugenlosem geschweißtes Becken 
mit abgerundeten äußeren Kanten
Material: Edelstahl 18/10 SUS 304, Oberfläche gebürstet
mit Siebventil 1 1/4″
mit Revisionsblende 200x100 mm UK 100 mm von FFB
Befestigung mit Bodenflansch
Maße: L 420 x 250 mm x H 900 bzw. Beckenhöhe 110 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160025-MP
Edelstahl Trinkbrunnen Hammer Montageplatte
Einbetonier-Montageplatte mit Einbetonierlaschen
4x Hutmutter M10 A2
für Trinkbrunnen Hammer
280x280x100 mm s=3 mm
Edelstahl CrNiSt.18/10, SUS304
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160025W
Edelstahl Trinkbrunnen Hammer bodenstehend 
Trinkbrunnen freistehend 
vorbereitet für Wimtec Spül-Steuerung
mit Bubbler (160121)
mit Hahnloch 12 mm für Bubbler (160HL12)
mit Hahnloch 22 mm für Taster (160HL22)
mit flexiblem innenliegenden Siphon DN40 (690080)
mit IG 3/8-1/2" Panzerschlauch 1 m (690082)
mit fugenlosem geschweißtes Becken 
mit abgerundeten äußeren Kanten
Material: Edelstahl 18/10 SUS 304, Oberfläche gebürstet
mit Siebventil 1 1/4″
mit Revisionsblende 200x100 mm UK 100 mm von FFB
Befestigung mit Bodenflansch
Maße: L 420 x 250 mm x H 900 bzw. Beckenhöhe 110 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160108
Edelstahl Trinkbrunnen Bubbler Harmonie
Material: CrNi18/10, 1.4301
Weiche Formgebung optimiert für Schuleinsatz
Anschluss 1/2"B
Hinweis: Anschluss-Schlauch bauseits
Inkl. Perlator
Mengeneinstellung unterhalb des Perlators
Edelstahl-Kartusche
Geeignet für Plattenstärke 0-35 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160111
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160112
Edelstahl Bogenauslauf 1/2"
Abmessungen H170x125 mm
Perlator Neoperl 3,8L
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160113
Ersatz-Perlator für 
Bogenauslauf 1/2" Edelstahl
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160114
Edelstahl Gewindeverlängerung 
1/2"x50 mm
Nutzbare Gewindelänge AG 1/2" 25mm
Werkstoff: 304
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160115
Edelstahl Auslaufset 1/2" 
Zusätzliche Entnahmestelle in der Standsäule
bestehend aus:
1x Edelstahl Steckschlüssel-Wandventil (160700)
1x Edelstahl Gewindeverlängerung (160114)
2x Edelstahl Scheiben 1/2" 
1x Edelstahl Mutter 1/2" (001362)
Panzerschlauch gebogen 1/2"ÜWx500mm (690085)
1x Hahnlochbohrung 1/2" (160HL21)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160118
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160120
Edelstahl Standauslauf Bubbler Harmonie 2
Stand-Auslauf für Edelstahl Trinkbrunnen für externe etätigung
Höhe 50 mm, Ø36 mm
mit Schlauchanschluss Ø6,5 mm
mit Adapter auf 3/8"B
Material: Edelstahl gebürstet
Durchflussmenge einstellbar
Maximale Waschtisch-Wandstärke: 1,5 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160121
Edelstahl Standauslauf Bubbler Harmonie 2
Stand-Auslauf für Edelstahl Trinkbrunnen für externe etätigung
Höhe 50 mm, Ø36 mm
mit Schlauchanschluss Ø6,5 mm
mit Adapter auf 3/8"B
Material: Edelstahl gebürstet
Durchflussmenge einstellbar
Maximale Waschtisch-Wandstärke: 1,5 mm
mit Niro Panzerschlauch ÜW IG 3/8-3/8 
selbstdichtend, 200 mm, abgewinkelt
1 Stk HEBERHARD Artikelnummer 160135
Trinksprudler Ms chrom hp
Ausl. 35mm, Anschl G3/8B
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160400
Messing Stand-Selbstschluss-Ventil 114-102-80 
Höhe 114 mm, Ausladung 102 mm, Auslaufhöhe 80 mm
mit Laufzeiteinstellung 3-12 Sek.
Ganzmetallausführung
Annähernd wartungsfreie, schmutz-unempfindliche
Kartusche aus deutscher Produktion
Getestet auf 200.000 Benutzungen
Perlator 6L/min
Anschluss 1/2" 
Mit Zentrierring für Hahnlochbohrungen ab 33 mm
und Wandstärken ab 9 mm
Für Edelstahlwaschtische 1/2" Hahnlochbohrung erforderlich
Mit Kunststoff-Befestigungsmutter und Dichtung
Betriebsdruck: 0,5-5 Bar
Kartusche schließt auch bei geringen Drücken mit verlängerten Laufzeiten
Hinweis: 1/2" Panzerschlauch bauseits
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160450
Durchgangs Selbstschlussventil 
IG 3/8"- AG 1/2", Messing roh
mit Laufzeiteinstellung 2-7 Sek.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160451
Rohrbelüfter 3/4" AG und 3/4" IG
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160452
Selbstschluss-Ventil AG 1/2" x AG 1/2" Messing, 
mit Druckknopf Schwarz
Selbstschluss-Ventil für Einbau hinter 
Verblendung mit Sechskantmutter (Gewinde 22mm) 
1/2 Zoll Anschlussgewinde, (DN15) 1/2 Zoll Abgangsgewinde, 
mit Laufzeitregulierung bis ca. 2-6 Sek (2 bar Fließdruck), 
Messing roh, Druckknopf Kunststoff schwarz
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160453
Selbstschluss-Ventil AG 1/2" x AG 1/2" Messing, 
mit Druckknopf Schwarz
Selbstschluss-Ventil für Einbau hinter 
Verblendung mit Sechskantmutter (Gewinde 22mm) 
1/2 Zoll Anschlussgewinde, (DN15) 1/2 Zoll Abgangsgewinde, 
mit Laufzeit 0 Sek
Messing roh, Druckknopf Kunststoff schwarz
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160550
Durchgangs Selbstschlussventil 
IG 1/2"- IG 1/2", Messing, Kappe Ms-chrom
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160650
MessingChrom Wandauslauf 1/2"-3/4" RB
Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter 
Wandanschluss G1/2", 
Werkstoff: Messing verchromt, 
Gehäuse aus Pressmessing nach DIN EN 12165
mit Dreikanthaubengriff, Fettkammeroberteil,  
Ausladung 50 mm 
Wand-Anschlussgewinde G 1/2'', 
Schlauchanschlussverschraubung 3/4"
Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter, 
Schlauchanschluss PN 10 Kunststoff grau
DVGW geprüft
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160651
MessingChrom Reduktion 3/4"-1/2" flachdichtend
Reduktion von IG3/4" auf AG1/2"
Messing verchromt
L=20 mm, inkl. Gummi-Dichtung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160700
Edelstahl Kaltwasser Wandventil 
DN20 (1/2") mit G3/4" Anschlussgewinde
mit Steckschlüsselbetätigung
für bauseitige Schlauchanschlüsse 3/4"
Material: Edelstahl 304, CrNi18/10
Länge Wand-Mitte Auslauf 63 mm
Gesamtlänge: 93 mm
1/2" Gewindelänge: 15/17 mm
mit Edelstahl-Rosette Ø 48mm
mit 1 Stück Edelstahl Steckschlüssel
Vierkant Nennweite 6 mm
Aussen-Abmessungen Schlüssel: 54x35x1,7mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160701
Edelstahl Steckschlüssel
Innen-Vierkant Nennweite 6 mm
Aussen-Abmessungen Schlüssel: 54x35x1,7mm
Durchmesser 10,5 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160705
Edelstahl Kaltwasser Wandventil 
DN20 (1/2") mit G3/4" Anschlussgewinde
für bauseitige Schlauchanschlüsse 3/4"
Material: Edelstahl 304, CrNi18/10
Länge Wand-Mitte Auslauf 63 mm
Gesamtlänge: 93 mm
1/2" Gewindelänge: 15/17 mm
mit Edelstahl-Rosette Ø 48mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160HL
Aufpreis zusätzliches Hahnloch 
nach Zeichnungsvorgabe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160HL12
Aufpreis Hahnloch Ø12 mm
für Trinkbrunnen Hammer
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160HL21
Aufpreis Hahnloch ½“
für Trinkbrunnen Hammer
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160HL22
Aufpreis Hahnloch für Taster
Ausstattung Panzerschlauch
gerade IG 3/8" auf IG 1/2" 1m
(690082) anstelle 1/2"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160HL35
Aufpreis Hahnloch Ø35 mm
für Trinkbrunnen Hammer
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160PS125
Aufpreis längerer Panzerschlauch
1/2" 125 cm gebogen
(690084 125 cm anstelle 690081 100 cm)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 300501A
Edelstahl Klapprost für 365001
in 10 mm Rundmaterial
mit 2 Scharnieren M10 f. bauseitige Montage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 300703
Edelstahl Gipsabscheider Protektor 9L-6/4"-6/4"
Auffangbehälter ca. 9 Liter
Einfache Entleerung mittels Ablasshahn und Hebelmechanik
für Eimerentsicherung 
Abmessungen: H382xØ300
Integrierter Siphon 
Zugang und Abgang 6/4", waagrecht bzw. Zubehör für senkrecht 6/4"
Material: Edelstahl AISI304, CrNi18/10, 1,5 mm
2 Edelstahl Konsolen für Wandbefestigung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 300704A
Edelstahl Sandfang Protektor 3,5L-6/4"-DN40
Anschlussgewinde 6/4" 
Abgang waagrecht DN40
Werkstoff Edelstahl AISI304 V2A 1.4301
Blechstärke: 1,5 mm
Sammelkapazität ca. 3,5 Liter
Behältermaße ca. Ø174 x 215 mm 
Außenmaße: ca. B225 x H235 x Ø190
mit integriertem Siphon
Optimal für einfache Anwendungen in 
Kombination mit Waschtrog oder Ausgussbecken
Internationale Fertigung
Designed for Austria
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 300705
Kunststoff-Gewindeverlängerung 6/4" 
mit Überwurfmutter 6/4" und Dichtung
Montage zwischen Beckenventil und
Sandfang, für einfache Justierung Abgang
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304100H
Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Ablaufsieb-oÜL
Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken
Mini-Werkraumbecken SOLID 560 ohne Überlauf, ohne Hahnbank, mit 50 mm  Ablagefläche
Ablauf Ø110mm-2" mm mittig
Nicht verschließbares Ablaufsieb
Reduktion 2" auf 6/4"
Hygienebecken ohne Überlauf
Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage
Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 
Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm
Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304100HB
Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Ablaufsieb-oÜL-Hahnbank
Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtisch
Mini-Werkraumbecken SOLID 560 mit 100 mm Hahnbank
Ablauf Ø110mm-2″ mm mittig
Nicht verschließbares Ablaufsieb
Reduktion 2″ auf 6/4″
Hygienebecken ohne Überlauf
Becken-Abmessungen außen: 560x530x230 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage
Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 
Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm
Eigengewicht Becken ca. 7,8 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304100HBR
Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Ablaufsieb-oÜL-Hahnbank-Rückwand
Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtisch
Mini-Werkraumbecken SOLID 560 mit 100 mm Hahnbank
Ablauf Ø110mm-2″ mm mittig
Nicht verschließbares Ablaufsieb
Reduktion 2″ auf 6/4″
Hygienebecken ohne Überlauf
Formschöne separate Rückwand, 3-seitig gefast, H=195 mm
Hahnbank 100 mm
Becken-Abmessungen außen: 560x530x230 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage
Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 
Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm
Eigengewicht Becken ca. 7,8 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304100HK
Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Ablaufsieb-oÜL, Klapprost
Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtrog
Mini-Werkraumbecken SOLID 560
Ablauf Ø110mm-2″ mm mittig
Nicht verschließbares Ablaufsieb
Reduktion 2″ auf 6/4″
Hygienebecken ohne Überlauf
Nur-Metall-Klapprost mit 210 mm Armaturenfreistellung
Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage
Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 
Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm
Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304100HKR
Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Ablaufsieb-oÜL, Klapprost, RW
Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtrog
Mini-Werkraumbecken SOLID 560
Ablauf Ø110mm-2″ mm mittig
Nicht verschließbares Ablaufsieb
Reduktion 2″ auf 6/4″
Hygienebecken ohne Überlauf
Nur-Metall-Klapprost mit 210 mm Armaturenfreistellung
Formschöne separate Rückwand, 3-seitig gefast, H=195 mm
Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage
Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 
Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm
Eigengewicht ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304100HR
Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Ablaufsieb-oÜL
Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken
Mini-Werkraumbecken SOLID 560 ohne Überlauf, ohne Hahnbank
Ablauf Ø110mm-2" mm mittig
Nicht verschließbares Ablaufsieb
Reduktion 2" auf 6/4"
Formschöne separate Rückwand, 3-seitig gefast, H=195 mm
Hygienebecken ohne Überlauf
Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage
Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 
Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm
Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304101H
Edelstahl Auflagerost für SOLID 560
Abmessungen 430x300x20 mm
aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304101HH
Edelst. Auflagerost für Solid 560
inkl. Wandhakenset
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304401H2-Bulk
Separate Rückwand für Becken Solid 560
574 x H195, 1,2 mm Edelst.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304420
Separate Rückwand für Becken Solid 560
574 x H195, 1,2 mm Edelst.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304HL
1 Stk Hahnlochbohrungen nach Kunden-Vorgabe
Freigabezeichnung nach Bestellung
für Becken SOLID 560HB
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304UB6
Aufpreis Fußgestell für Becken SOLID 560 Höhe 600
Höhe 590 (600mm mit Becken)
Geschweißte Formrohrkonstruktion
Querträger 40x40 (40x20) mm
Füße 20x20 mm
Edelstahlfüße 30 mm höhen-verstellbar
Edelstahl verschweißt und verschliffen
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 306600HB
Edelstahl Ausgussbecken Solid 660 Küchensieb Hahnbank
Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtrog
Mini-Werkraumbecken SOLID 660 mit 100 mm Hahnbank
Ablauf Ø110-6/4" mm mittig
Küchensieb-Ventil 
Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil
Becken-Abmessungen außen: 660x530x250 mm
Becken-Abmessungen innen: 600x400x250 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage
Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 
Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307100H
Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Küchensieb-mÜL
Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtrog
Mini-Werkraumbecken SOLID 560
Ablauf Ø110-6/4" mm mittig
Küchensieb-Ventil 
Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil
Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage
Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 
Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm
Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307100HB
Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Küchensieb-mÜL-Hahnbank
Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtisch
Mini-Werkraumbecken SOLID 560 mit 100 mm Hahnbank
Ablauf Ø110-6/4" mm mittig
Küchensieb-Ventil 
Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil
Becken-Abmessungen außen: 560x530x230 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage
Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 
Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm
Eigengewicht Becken ca. 7,8 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307100HBR
Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Küchensieb-mÜL-Hahnbank-Rückwand
Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtisch
Mini-Werkraumbecken SOLID 560 mit Hahnbank und mit Rückwand 
Ablauf Ø110-6/4" mm mittig
Küchensieb-Ventil 
Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil
Formschöne separate Rückwand, 3-seitig gefast, H=195 mm
Hahnbank 100 mm
Becken-Abmessungen außen: 560x530x230 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage
Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 
Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm
Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307100HK
Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Küchenv, ÜL, Klapprost
Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtrog
Mini-Werkraumbecken SOLID 560
Ablauf Ø110-6/4" mm mittig
Küchensieb-Ventil 
Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil
Nur-Metall-Klapprost mit 210 mm Armaturenfreistellung
Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage
Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 
Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm
Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307100HKR
Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Küchenv, ÜL, Klapprost, RW
Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtrog
Mini-Werkraumbecken SOLID 560
Ablauf Ø110-6/4" mm mittig
Küchensieb-Ventil 
Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil
Nur-Metall-Klapprost mit 210 mm Armaturenfreistellung
Formschöne separate Rückwand, 3-seitig gefast, H=195 mm
Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage
Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 
Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm
Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307100HR
Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Küchensieb-mÜL-Rückwand
Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtrog
Mini-Werkraumbecken SOLID 560
Ablauf Ø110-6/4" mm mittig
Küchensieb-Ventil 
Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil
Formschöne separate Rückwand, 3-seitig gefast, H=195 mm
Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm
Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage
Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 
Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm
Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307620
Edelstahl Rückwand 760x200
für den Gewerberiesen SOLID 760 Art-Nr.: 307659B
gefast zum Mitschrauben
Abmessungen außen: ca. B768xH200 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm
Oberfläche gebürstet mit Schutzfolie
Inkl. Schrauben 
3x Senkkopf A2 4,8x50 Torx25 
3x Dübel UX6Lx50
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307659B
Waschtrog 760-er Gewerberiese
Ablauf Ø110-6/4" mm mittig, 
Montagezeit-optimiertes Küchenventil mit Überlauf
Fugenloses Becken
Becken-Abmessungen außen: 764x585x295 mm
Becken-Abmessungen innen: 700x500x295 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 
Durchgehender Werkstoff 1,25 mm
Überlauf mit metallischem Überlaufsichtteil
Gepresste und geschweißte Edelstahl-Konsole zur Wandmontage
Inkl. Befestigungsmaterial 
Edelstahl Linsenkopf TX 6,3x60 und Fischer UX10 Dübel
CE-geprüft nach EN14688 (Mittenbelastung 150 kg)
Geätztes Logo
Handgeschweißtes Becken Innenradius ca. R19 mm
Eigengewicht ca. 12 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307659BoU
Edelstahl Waschtrog Gewerberiese 760x585 oUL
Waschtrog 760-er Gewerberiese ohne Überlauf
Siebventil Ø110 mm nicht verschließbar
auf 2" mittig 
Ink. Adapter auf 6/4" 
Fugenloses Becken
Becken-Abmessungen außen: 764x585xca.295 mm
Becken-Abmessungen innen: 700x500xca.295 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 
Durchgehender Werkstoff 1,25 mm
Gepresste und geschweißte Edelstahl-Konsole zur Wandmontage
Inkl. Befestigungsmaterial 
Edelstahl Linsenkopf TX 6,3x60 und Fischer UX10 Dübel
CE-geprüft nach EN14688 (Mittenbelastung 150 kg)
Geätztes Logo
Handgeschweißtes Becken Innenradius ca. R19 mm
Eigengewicht ca. 12 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307659B-U
Küchen Sieb-Überlaufgarnitur Ø114mm für ÜLØ28mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307659H
Edelstahl Waschtrog Gewerberiese 760x585 seitl. Konsolen mUL
Waschtrog 760-er Gewerberiese
Ablauf Ø110-6/4" mm mittig, 
Küchenventil mit Überlauf
Fugenloses Becken
Becken-Abmessungen außen: 764x585x295 mm
Becken-Abmessungen innen: 700x500x295 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 
Durchgehender Werkstoff 1,25 mm
Überlauf mit metallischem Überlaufsichtteil
Geschweißte seitliche Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage
Inkl. Befestigungsmaterial 
Edelstahl Linsenkopf TX 6,3x60 und Fischer UX10 Dübel
CE-geprüft nach EN14688 (Mittenbelastung 150 kg)
Geätztes Logo
Handgeschweißtes Becken Innenradius ca. R19 mm
Eigengewicht ca. 12 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307660B
Edelstahl Auflagerost 760 SOLID Profi
Maße: 530x300x20 mm
aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben
für Gewerberiese 307659B
1 Set HEBERHARD Artikelnummer 307661
Edelstahl Konsolenset 760 SOLID
Seitliche Edelstahlkonsolen (Set)
für 307659B zusätzlich oder anstelle Mittelkonsole
für Vorwandeinsatz oder bei gemeinsamen 
Einsatz erheblich höhere Belastungswerte (gegenüber Norm)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 308730B
Geschweißtes Gewerbe-Einbaubecken mit Überlauf
zum Platten-ebenen-Einkleben, Aussenradius R35mm
Innenradien R19mm
Ablaufprägung 114mm
Becken-Abmessungen außen: 732x532xca.300mm
Becken-Abmessungen innen: 700x500xca. 300 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,05 mm
Oberfläche gebürstet
mit Küchenventil und Intra Überlauf
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 308730BoU
Geschweißtes Gewerbe-Einbaubecken ohne Überlauf
zum Platten-Einkleben, Aussenradius R35mm
Innenradien R19mm
Ablaufprägung 114mm
Becken-Abmessungen außen: 732x532xca.300mm
Becken-Abmessungen innen: 700x500xca. 300 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm
Oberfläche gebürstet
mit nicht verschließbarem Sieb 114 mm x 2" mittig
Inkl. Adapter 6/4"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 310081
Edelstahl Ausgussbecken SOLID 540x350V4A
Geschweißter "seewasserbeständiger" Waschtrog 540 mit integrierter Rückwand
Becken-Abmessungen außen: B540xH170/370xT350 mm
Werkstoff: Edelstahl V4A 1.4401, X5CrNiMo17-12-2
(Säurebeständigkeit gemäß Werkstoffdatenblatt bzw. Reinigungsanleitung)
Wandstärke 1,5 mm, Oberfläche gebürstet
Ins Becken eingepresstes Ablaufsieb DN40 
Metallkanten berührungsoptimiert
Inkl. V4A Befestigungsmaterial für Mauermontage im Sichtbereich
Geprägtes Logo
Zusätzliche Befestigungswinkel an der Beckenunterkante in V2A
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 312100
Edelstahl Ausgussbecken SOLID 490 Siebv Softkante
Kantenumschlag im Nutzerbereich
Fugenloses, tiefgezogenes Becken 
mit nicht verschließbarem Siebventil, ohne Überlauf
Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm
Abmessungen innen: 434x302x175 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 
Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)
Inkl. 70 mm Ablaufsieb 6/4" inkl. Adapter auf 5/4" (Made in GB)
Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in Europe)
Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30
und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 
Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50
Armaturenbohrung für Einhebelmischer li/re möglich
Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 
(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Entspricht auch EN14688-2019 (Wandablösung)
mit separater formschöner Rückwand H 193 mm
3-seitig gefast, 0,85 mm
Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 312107
Edelstahl Ausgussbecken SOLID 490 SVKR mit Sofkante
Kantenumschlag im Nutzerbereich
mit nicht verschließbarem Siebventil ohne Überlauf
Fugenloses, tiefgezogenes Becken 
mit separater formschöner Rückwand H 193 mm
mit separatem Klapprost SOLID
Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm
Abmessungen innen: 434x302x175 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 
Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)
Inkl. Ablaufgarnitur (Made in GB)
Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in EU)
Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30
und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 
Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50
Laser-LOGO
Becken Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 
(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Entspricht EN14688-2019 (Wandablösung)
Inkl. mitschraubbarer Rückwand: 
3-seitig gefast, 0,85 mm
Inkl. separatem Klapprost SOLID 
aus Rundmaterial Ø10 mm (DACH Made)
und Edelstahl-Scharnier
Inkl. Klapprostbohrungen
Designed for DACH
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 312108
Edelstahl Ausgussbecken SOLID 490 Siebv HLR Softkante
mit Ø 35 mm Hahnlochbohrung rechts
Kantenumschlag im Nutzerbereich
Fugenloses, tiefgezogenes Becken 
mit nicht verschließbarem Siebventil, ohne Überlauf
Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm
Abmessungen innen: 434x302x175 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 
Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)
Inkl. 70 mm Ablaufsieb 6/4" inkl. Adapter auf 5/4" (Made in GB)
Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in Europe)
Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30
und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 
Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50
Armaturenbohrung für Einhebelmischer li/re möglich
Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 
(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Entspricht auch EN14688-2019 (Wandablösung)
mit separater formschöner Rückwand H 193 mm
3-seitig gefast, 0,85 mm
Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 312109
Edelstahl Ausgussbecken SOLID 490 Siebv HLL Softkante
mit Ø 35 mm Hahnlochbohrung links
Kantenumschlag im Nutzerbereich
Fugenloses, tiefgezogenes Becken 
mit nicht verschließbarem Siebventil, ohne Überlauf
Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm
Abmessungen innen: 434x302x175 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 
Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)
Inkl. 70 mm Ablaufsieb 6/4" inkl. Adapter auf 5/4" (Made in GB)
Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in Europe)
Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30
und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 
Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50
Armaturenbohrung für Einhebelmischer li/re möglich
Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 
(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Entspricht auch EN14688-2019 (Wandablösung)
mit separater formschöner Rückwand H 193 mm
3-seitig gefast, 0,85 mm
Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 313100
Ausgussbecken  SOLID 490 SV Softkante
Kantenumschlag im Nutzerbereich
Fugenloses, tiefgezogenes Becken 
Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm
Abmessungen innen: 434x302x175 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 
Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)
Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Kette (Made in GB)
Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in Europe)
Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30
und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 
Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50
Armaturenbohrung für Einhebelmischer li/re möglich
Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 
(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Entspricht auch EN14688-2019 (Wandablösung)
mit separater formschöner Rückwand H 193 mm
3-seitig gefast, 0,85 mm
Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 313101
Edelstahl Auflagerost 490 SOLID
für Ausgussbecken 313100, 312100
Werkstoff Edelstahl 18/10 Ø8 mm
4 Stäbe Abstand 100 mm
Abm: L330xB300x16 mm
Kontaktgeschweißt
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 313103
Edelstahl Klapprost für Becken 313100 und 312100
Abmessungen außen: B430xT340 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 
WIG geschweißtes und gebogenes 10 mm Rundmaterial
Alle Kanten gefast
M10 Augenschrauben-Scharnier für bauseitige Montage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 313107
Ausgussbecken  SOLID 490 SVKR Softkante
Kantenumschlag im Nutzerbereich
Fugenloses, tiefgezogenes Becken 
mit separater formschöner Rückwand H 193 mm
mit separatem Klapprost SOLID
Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm
Abmessungen innen: 434x302x175 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 
Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)
Inkl. Ablaufgarnitur (Made in GB)
Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in EU)
Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30
und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 
Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50
Laser-LOGO
Becken Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 
(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Entspricht EN14688-2019 (Wandablösung)
Inkl. mitschraubbarer Rückwand: 
3-seitig gefast, 0,85 mm
Inkl. separatem Klapprost SOLID 
aus Rundmaterial Ø10 mm (DACH Made)
und Edelstahl-Scharnier
Inkl. Klapprostbohrungen
Designed for DACH
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 313108
Edelstahl Ausgussbecken SOLID 490 SV HLR Softkante
Kantenumschlag im Nutzerbereich
Fugenloses, tiefgezogenes Becken 
mit Ø 35 mm Hahnlochbohrung rechts
Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm
Abmessungen innen: 434x302x175 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 
Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)
Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Kette (Made in GB)
Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in Europe)
Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30
und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 
Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50
Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 
(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Entspricht auch EN14688-2019 (Wandablösung)
mit separater formschöner Rückwand H 193 mm
3-seitig gefast, 0,85 mm
Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 313109
Edelstahl Ausgussbecken SOLID 490 SV HLL Softkante
Kantenumschlag im Nutzerbereich
Fugenloses, tiefgezogenes Becken 
mit Ø 35 mm Hahnlochbohrung links
Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm
Abmessungen innen: 434x302x175 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 
Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)
Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Kette (Made in GB)
Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in Europe)
Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30
und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 
Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50
Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 
(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Entspricht auch EN14688-2019 (Wandablösung)
mit separater formschöner Rückwand H 193 mm
3-seitig gefast, 0,85 mm
Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 355001
Edelstahl Waschtrog SOLID 550×450
Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel
Becken-Abmessungen außen: 550x450x328 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301,
Rohblechstärke vor dem Pressen: 1,2 mm
Inkl. Stopfenventil 6/4″ mit Stopfen und Kette
Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
Inkl. Profi Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung
Inkl. Schrauben 3x Linsenkopf A2 6,3×60 Torx30
und 2x 4,8×50 Torx25 und Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50
Armaturenbohrung für Standarmaturen mit max. Aussendurchmesser 58 mm bauseits li/re möglich
Geprüft nach ÖN bzw. DIN EN14688-2019, zB.  auf 150 kg Mittenlast und Wandablösung
Keine Kunststoffteile im UV-Bereich für lange Lebensdauer
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 355420
Edelstahl Rückwand 200 mm für 355001
gefast zum Mitschrauben
Abmessungen außen: ca. B550xH200 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm
Oberfläche gebürstet
Inkl. Schrauben 
3x Senkkopf A2 4,8x50 Torx25 
3x Dübel UX6Lx50
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 362R40
Rost SOLID 40 Profi
Edelstahl Auflagerost SOLID 430x300x20 mm
aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben
für Werkraumbecken und Waschtröge
Stäbe WIG geschweißt und gerichtet
Kanten gebrochen
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 362R45
Rost SOLID 45 Profi
Edelstahl Auflagerost SOLID 480x300x20 mm
aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben
für Werkraumbecken und Waschtröge
Stäbe WIG geschweißt und gerichtet
Kanten gebrochen
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 362R50
Rost SOLID 50 Profi
Edelstahl Auflagerost SOLID 530x300x20 mm
aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben
für Werkraumbecken und Waschtröge
Stäbe WIG geschweißt und gerichtet
Kanten gebrochen
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 362R55
Rost SOLID 55 Profi
Edelstahl Auflagerost SOLID 580x300x20 mm
aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben
für Werkraumbecken und Waschtröge
Stäbe WIG geschweißt und gerichtet
Kanten gebrochen
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 362R60
Rost SOLID 60 Profi
Edelstahl Auflagerost SOLID 630x300x20 mm
aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben
für Werkraumbecken und Waschtröge
Stäbe WIG geschweißt und gerichtet
Kanten gebrochen
1 Set HEBERHARD Artikelnummer 362RH
Hakenset für Auflagerost Solid
bestehend aus 2 Stk Haken
Ø20xL40 mm
Edelstahl 18/10
versteckte Befestigung
2x Schraube SK 4,8x50 A2 Torx
2x Dübel UX6x50
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364100H
Edelstahl Stand-Werkraumbecken SOLID 100x70x25
Robustes geschweißtes Werkraumbecken bodenstehend
ohne Schlammfanglade
B1000xH250/850xT700 mm mit Edelstahl Füßen 
ohne Armaturenbank
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 
Mit rückseitiger Abkantung 
Füße mit Becken verschweißt
Becken innen: 900x600x250 mm
Blechstärke: 1,5 mm 
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand
Ablaufposition längsseitig mittig, 100 mm von Beckenwand
Mit Befestigungsmaterial: 4x UX10 + SKT-Schr. 8x80 + Scheibe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364120H
Edelstahl Stand-Werkraumbecken SOLID 120x70x25
Robustes geschweißtes Werkraumbecken bodenstehend
ohne Schlammfanglade
B1200xH250/850xT700 mm mit Edelstahl Füßen 
Ohne Armaturenbank
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 
Mit rückseitiger Abkantung 
Füße mit Becken verschweißt
Becken innen: 1100x600x250 mm
Blechstärke: 1,5 mm 
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand
Ablaufposition längsseitig mittig, 100 mm von Beckenwand
Mit Befestigungsmaterial: 4x UX10 + SKT-Schr. 8x80 + Scheibe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364160H
Edelstahl Stand-Werkraumbecken SOLID 160x70x25
Robustes geschweißtes Werkraumbecken bodenstehend
ohne Schlammfanglade
B1600xH250/850xT700 mm mit Edelstahl Füßen 
Ohne Armaturenbank
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 
Mit rückseitiger Abkantung 
Füße mit Becken verschweißt
Becken innen: 1500x600x250 mm
Blechstärke: 1,5 mm 
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand
Ablaufposition längsseitig mittig, 100 mm von Beckenwand
Mit Befestigungsmaterial: 4x UX10 + SKT-Schr. 8x80 + Scheibe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364ELB40
Lochblech SOLID Lichte40 B40
Edelstahl Einlage-Lochblech B455(400)xL400x17 mm
für Werkraumbecken mit Lichte 400 mm
Arbeitsbreite 400 mm
Werkstoff: 1.4301 V2A 1,5 mm
Bohrungen Ø10 mm (Abstand ca. alle 40 mm)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364ELB50
Lochblech SOLID Lichte40 B40
Edelstahl Einlage-Lochblech B555(400)xL400x17 mm
für Werkraumbecken mit Lichte 400 mm
Arbeitsbreite 500
Werkstoff: 1.4301 V2A 1,5 mm
Bohrungen Ø10 mm (Abstand ca. alle 40 mm)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364HB
Aufpreis für 100 mm Hahnbank zu
Werkraumbecken 364/366/367…
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364HL
1 Stk Hahnlochbohrungen nach Kunden-Vorgabe
Freigabezeichnung nach Bestellung
für Werkraumbecken SOLID
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364RA
Aufpreis Rückseitige Aufkantung für Werkraumbecken-Solid
Rückseitige Aufkantung ca. 40 mm
Freigabezeichnung nach Bestellung
Für Werkraumbecken Solid (364…, 365…)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364SB
Aufpreis für reduzierte Breite auf Maß 
für Werkraumbecken Solid 364/366/367…
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364SH
Aufpreis für Arbeitshöhe auf Maß 
für Werkraumbecken Solid 364…
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364SL
Aufpreis für reduzierte Länge auf Maß 
für Werkraumbecken Solid 364/366/367…
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 365001
Edelstahl Waschtrog SOLID 650x535
Softkante: Sanfte Benutzerkanten mit Kantenumschlag
Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel
Becken-Abmessungen außen: 660x535x250 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Rohrblechstärke 1,2 mm, messbar ca. 1,1 mm bei rückseitiger Aufkantung 
Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette (Made in GB)
Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung (Made in Scandinavia)
Inkl. Schrauben Linsenkopf A2 Torx und Fischer Dübel UX
Armaturenbohrung für Einhebelmischer bauseits li/re möglich 
(Hahnbank im Eckbereich groß genug für Einhebelmischer Aufwärts-Bewegung)
CE-geprüft nach EN 14688 (Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 365001HL
Edelstahl Waschtrog SOLID 650x535 mit HL35 links
Sanfte Benutzerkanten mit Kantenumschlag
Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel
Becken-Abmessungen außen: 660x535x250 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Rohrblechstärke 1,2 mm, messbar ca. 1,1 mm bei rückseitiger Aufkantung 
Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette (Made in GB)
Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung (Made in Scandinavia)
Inkl. Schrauben Linsenkopf A2 Torx und Fischer Dübel UX
Armaturenbohrung für Einhebelmischer Ø35 mm links 
(Hahnbank im Eckbereich groß genug für Einhebelmischer Aufwärts-Bewegung)
CE-geprüft nach EN 14688 (Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Laser-LOGO
Designed for Austria
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 365001HR
Edelstahl Waschtrog SOLID 650x535 mit HL35 rechts
Sanfte Benutzerkanten mit Kantenumschlag
Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel
Becken-Abmessungen außen: 660x535x250 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Rohrblechstärke 1,2 mm, messbar ca. 1,1 mm bei rückseitiger Aufkantung 
Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette (Made in GB)
Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung (Made in Scandinavia)
Inkl. Schrauben Linsenkopf A2 Torx und Fischer Dübel UX
Armaturenbohrung für Einhebelmischer Ø35 mm rechts 
(Hahnbank im Eckbereich groß genug für Einhebelmischer Aufwärts-Bewegung)
CE-geprüft nach EN 14688 (Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Laser-LOGO
Designed for Austria
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 365002
Waschtrog 650 für Platteneinbau
Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel
Becken-Abmessungen außen: 660x510x250 mm
Becken-Abmessungen innen: 600x450x250 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 0,9 mm
Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette
Inkl. Überlauf 
mit 8 aufgeschweißten Noppen und Klemmen
für Plattenstärke 16-40 mm
Made in Scandinavia
1 Set HEBERHARD Artikelnummer 365007
Edelstahl Waschtrog SOLID650 Profiset bestehend aus:
Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel
mit Kantenumschlag (keine freistehende Blechkante)
Becken-Abmessungen außen: 660x535x250 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm
Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette
Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung 
CE-geprüft nach EN 14688 (Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Laser-LOGO
Klapprost aus 10 mm A2 Rundmaterial 
Klapprostbohrungen
Separate 3-seitig gefaste Edelstahl Rückwand mit 200 mm Höhe zum Mitschrauben
Inkl. Schrauben Linsen- bzw. Senkkopf A2 und Fischer Dübel UX
1 Set HEBERHARD Artikelnummer 365008
Edelstahl Waschtrog SOLID650 Profiset bestehend aus:
Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel
mit Softkante (Kantenumschlag)
Becken-Abmessungen außen: 660x535x250 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm
Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette
Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung 
CE-geprüft nach EN 14688 (Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)
Laser-LOGO
Klapprost aus 10 mm A2 Rundmaterial 
Klapprostbohrungen
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 365010
Edelstahl Waschtrog 650 Edition 10J
Kleinserien Waschtrog 650-er Edition mit Korb-Sieb-Ventil
Softkante: Sanfte Benutzerkanten durch Kantenumschlag
Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel, 
vergrößerte Ablaufbohrung Ø60 mm
Verschließbares Marken-Siebkorb-Ventil Ø70 mm 
Becken-Abmessungen außen: L660xB535 mm
Becken-Abmessungen innen: 600x450xT250 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 
1,2 mm Rohblechstärke (messbar an der rückseitigen Aufkantung ca. 1,05 mm)
Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil
Inkl. Marken Überlauf-Stecksystem
Inkl. handwerklich adaptierte Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung
Inkl. 5x A2 6,3x60 mm Torx Tx30 Schrauben 
und Fischer Dübel UX 10x60
Armaturenbohrung für Einhebelmischer bauseits li/re möglich 
(Hahnbank im Eckbereich groß genug für EH-Mischer Bewegung bei Korpus Ø60 mm)
Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 
Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 365101
Rost SOLID 45 48x30x20xØ10
Edelstahl Auflagerost 480x300x20 mm
aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben
kontaktgeschweißt
für Werkraumbecken und Waschtröge
passend für Becken mit Innenmaß 450 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 365401
Rückwand gefast zum Mitschrauben
3-Seitig gefast
Abmessungen außen: B660xH200 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 
1,2 mm, Oberfläche gebürstet, Schutzfolie auf Sichtseite
3x Senkkopf A2 4,8x50 Torx25 
3x Fischer Dübel UX6Lx50
1 Becken HEBERHARD Artikelnummer 365R10
Aufpreis Vorderkanten R10 für Werkraumbecken-SOLID
Vorderkanten erhalten eine echte Rundung von ca. R10 mm 
und 3-seitigem Kantenumschlag (li/re/vorne)
Die vorderen Füße rücken ca. 10 mm zur Wand
Optimal für Einsatz im Kinderbereich ab 3 Jahre sowie 
Volksschule und Unterstufe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366090
Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 90x60x25
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 900x600xH250 mm 
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 800x500xH250 mm
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage
4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366100
Werkraumbecken SOLID 17 wandhängend
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken B1000xH250xT600 mm 
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Ohne Hahnbank
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 900x500x250 mm
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Ablaufventil 6/4"
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366110
Werkraumbecken SOLID 17 wandhängend
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken B1100xH250xT600 mm 
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Ohne Hahnbank
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 1000x500x250 mm
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Ablaufventil 6/4"
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366120
Werkraumbecken SOLID 17 wandhängend
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken B1200xH250xT600 mm 
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Ohne Hahnbank
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 1200x500x250 mm
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Ablaufventil 6/4"
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366140
Werkraumbecken Solid 17 wandhängend
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken B1400xH250xT600 mm 
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Ohne Hahnbank
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 1400x500x250 mm
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Ablaufventil 6/4"
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366160
Werkraumbecken Solid 17 wandhängend
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken B1600xH250xT600 mm 
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Ohne Hahnbank
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 1500x500x250 mm
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Ablaufventil 6/4"
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366180
Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 180x60x25
Ohne Hahnbank 
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 1800x600xH250 mm 
wandhängend
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 1700x500xH250 mm
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage
4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
DACH Made
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366210
Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 210x60x25
Ohne Hahnbank 
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 
Bis zu einer maximalen Abmessung von: 2100x600xH250 mm 
wandhängend
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 50 mm Rand umlaufend
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage
4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
DACH Made
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366RW20
Aufpreis Rückwand-200 für Werkraumbecken-SOLID
200 mm hohe Rückwand + rückseitige Aufkantung
zu Werkraumbecken SOLID wandhängend
Bestellung erfordert Zeichnungsfreigabe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367090
Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 90x50x25
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 900x500xH250 mm 
wandhängend
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 800x400xH250 mm
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage
4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367100
Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 100x50x25
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 1000x500xH250 mm 
wandhängend
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 900x400xH250 mm
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage
4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367110
Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 110x50x25
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 1100x500xH250 mm 
wandhängend
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 1000x400xH250 mm
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage
4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367120
Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 120x50x25
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 1200x500xH250 mm 
wandhängend
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 1100x400xH250 mm
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage
4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367140
Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 140x50x25
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 1400x500xH250 mm 
wandhängend
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 1300x400xH250 mm
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage
4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367160
Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 160x50x25
Ohne Hahnbank 
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 1600x500xH250 mm 
wandhängend
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 1500x400xH250 mm
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage
4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367180
Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 180x50x25
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 1800x500xH250 mm 
wandhängend
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 1700x400xH250 mm
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage
4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367210
Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 210x50x25
Ohne Hahnbank 
Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 
Bis zu einer maximalen Abmessung von: 2100x500xH250 mm 
wandhängend
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm
Becken innen: 50 mm Rand umlaufend
Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm
Becken innen und Umrandung geschliffen
Becken außen geschweißt, nicht verschliffen
Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 
Ablaufposition längsseitig mittig
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage
4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
DACH Made
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367BT20
Aufpreis Sonder-Bautiefe 250mm für Werkraumbecken-SOLID
(Bautiefe bis zu 249 mm anstelle Serienbautiefe 250 mm)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367BT30
Aufpreis Bautiefe 300mm für Werkraumbecken-SOLID
(Bautiefe bis zu 300 mm anstelle Serienbautiefe 250 mm)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367S
Aufpreis Schlammfanglade für Werkraumbecken-SOLID
Lade fix montiert auf dem Schlammfangbecken
Mit in die Frontblende integriertem Auszuggriff über ganze Ladenbreite
Bei wandhängendem Becken inkl. Wandmontagewinkel
und Befestigungsschrauben (Holzschrauben 8 mm und UX Dübel)
Abmessungen ca. H250xB360 mm, 
Länge wird dem Werkraumbecken angepasst
Abgang 6/4" nach unten
Hinweis: Siphon unterhalb bauseits
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367ST
Aufpreis Schlammtopf für Werkraumbecken-SOLID
Separater Schlammfangtopf
mit integriertem Siphon
fest verbunden mit Becken (aufgeschweißt)
Abm.: DM 280x Höhe 200 mm
Werkstoff: CrNiSt. 18/10 1.4301, 2 mm
Mit Edelstahl Schlammfangeimer
Mit Edelstahl Siebabdeckung
Mit Bodenöffnung zur Entleerung mit IG G1/2" 
(Lieferzustand offen, Stopfen oder Kugelhahn bauseits)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 368000
Edelstahl Schlammfangwagen Standard L50xB36xT40PVC
mit PVC Bogen DN40 als Überlauf
Aussenmaße: L500 x B360 x H 400 mm (330 mm ohne Rollen)
Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1,25 mm
Oberfläche gebürstet
Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 368TSG
Aufpreis Schlammfangwagen Trennsteg
eingeschweißt (undicht geheftet) 
als Beruhigungsstrecke
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369018
Edelstahl Stiefelwaschanlage Bodeneinbau SF-HSB-S
Edelstahl Schuh- und Stiefelwaschanlage mit Schlammfang
Zum bodenbündigen oder teilversenktem Fußbodeneinbau 1 Platz
Mit Handstützbügel
Mit  integriertem Siphon im Schlammfangtopf
Aussenmaße: L900 x B600 x H400-420 mm 
Werkstoff: Edelstahl 1.4301
Inkl. stabiler Unterbau aus Quadratrohr, höhenverstellbar durch Nivellierfüße
Für Reinigungszwecke aufklappbarer Gitterrost
Inkl. 1 Stiefelwaschbürste mit Handventil, Metall-Anschlussschlauch DN15 
Inkl. Anschluss für die Bürste mit Rohrbelüfter-Ventil
Sohlen- und Reinigungsbürsten
Sprühleisten mit automatischer Wasserflusssteuerung über 
Benkiser Fußventil DN15 mit Vorabsperrung
Ablaufstutzen DN100
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369070B
Edelstahl Stiefelwaschanlage bodenstehend 70DN70
Schuhwaschanlage mit Stabrost ohne Siphon
Aussenmaße: L700 x B600 x H 520-540 mm 1 Waschplatz
Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Rand gebürstet
Inkl.  Schlammfang, Schlammfangeimer, Schlammfangsieb
Schlammfang ohne integriertem Siphon 
Inkl. schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen 
Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung
Mit Ablaufstutzen DN70, 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet
Füße aus Quadratrohr 40x40 mm mit Höheneinstellung
Hinweis auf optionale Mehrausstattung gegen Aufpreis:
Ohne Geräteanschlussarmatur mit Rohrbelüfter
Ohne Bürsten, ohne Panzerschlauch, ohne Edelstahl Bürsten-Wandhalterung
Hinweis Wasserhygiene: Event. Systemtrenner erforderlich bauseits
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369070BS
Edelstahl Stiefelwaschanlage bodenstehend 70DN70S
Schuhwaschanlage mit Stabrost mit Siphon
Aussenmaße: L700 x B600 x H 520-540 mm 1 Waschplatz
Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Rand gebürstet
Inkl.  Schlammfang, Schlammfangeimer, Schlammfangsieb
Schlammfang mit integriertem Siphon 
Inkl. schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen 
Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung
Mit Ablaufstutzen DN70, 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet
Füße aus Quadratrohr 40x40 mm mit Höheneinstellung
Hinweis auf optionale Mehrausstattung gegen Aufpreis:
Ohne Geräteanschlussarmatur mit Rohrbelüfter
Ohne Bürsten, ohne Panzerschlauch, ohne Edelstahl Bürsten-Wandhalterung
Hinweis Wasserhygiene: Event. Systemtrenner erforderlich bauseits
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369071
Stiefelwaschbürste wasserführend HHV-Schlauch-A2Wandhaken
Stiefelwaschbürste Kunststoff weiß
Handgriff mit Hebelventil
Flexschlauch 1,5m lang mit1/2" IG
Mit Einhängeöse und Wandhaken
für den Anschluss an bauseitige Geräteanschlussarmatur
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369071-BU
Stiefelwaschbürste wasserführend ohne Schlauch mit A2Wandhaken
Stiefelwaschbürste Kunststoff weiß
Handgriff mit Hebelventil
Mit Einhängeöse und Wandhaken
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369072
Stiefelwaschbürste wasserführend VGriff-Schlauch-A2Wandh
Wasserführende Stiefelwaschbürste 
Komfortlänge ca. 480 mm
Mittelharte Borsten
Mit DN10 Silikon-Panzerschlauch 1500 mm konisch, 
Anschluss ½ ÜM, flexibel mit Edelstahl-Ummantelung 
Panzerschlauch DVGW geprüft
Mit Edelstahl Wandhalterung
Made in Austria
Hinweis: Wandventil bauseits
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369072B
Stiefelwaschbürste wasserführend VGriff-Schnapps-A2Wandh
Wasserführende Stiefelwaschbürste 
L ca. 480 mm, mit 1,5m Kunststoffschlauch
und Messing Steckverbinder
Anschluss 1/2" und mit Adapter auf 3/4"
ohne Wandhalterung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369074
Stiefelwaschbürste wasserführend mit Schlauch
ohne Handventil
ohne Verlängerung
ohne Wandhalterung
Länge ca. 290 mm
Mittelharte Borsten
Inkl. DN10 Silikon-Panzerschlauch
1500 mm konisch, Anschluss 1/2" ÜM, flexibel mit Edelstahl-Ummantelung
Panzerschlauch DVGW geprüft
Kunststoffgewinde mit Edelstahlkern verstärkt
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369075
Stiefelwaschbürste wasserführend HHV-Schlauch-A2Wandhaken
Stiefelwaschbürste Kunststoff weiß 1/2" AG
Handgriff mit Hebelventil
Druckfester 1/2" Kunststoffschlauch 1,5m lang 
mit Messing chrom Schlauch-Stecksystem für 3/4" Wand-Anschluss
Mit Einhängeöse und Wandhaken
für den Anschluss an bauseitige Geräteanschlussarmatur
Maximaldruck 9,5 Bar, max. 40 GradC
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369076
Stiefelwaschbürste wasserführend mit Schnellkupplung
Wasserführende Stiefelwaschbürste 
ohne Ventil und ohne Verlängerungsgriff
Länge 320 mm, mit Adapter f. handelsübliche 
Kunststoff-Schlauchkupplung
Inkl. Gewindeverstärkungshülse für harte Belastung
1 Satz HEBERHARD Artikelnummer 369077
Stiefelwaschbürsten zum Austausch
Satz bestehend aus 12 Stück Sohlenbürsten
mit Borsten d= 1,0 mm für Stiefelwaschanlage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369080
1,5 m Kunststoff Druckschlauch Kaltwasser Schlauchstecksystem
Anschlüsse Messing verchromt
für Stiefelwaschbürsten mit AG 1/2" auf Schlauchanschluss AG 3/4" 
mit 2 Adapter 1/2"-3/4"
Maximaldruck 9,5 Bar, max. 40 GradC
Made in EU
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369140B
Edelstahl Stiefelwaschanlage bodenstehend 140DN70
Schuhwaschanlage mit Stabrost ohne Siphon
Aussenmaße: L1400 x B600 x H 520-540 mm 2 Waschplätze
Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Rand gebürstet
Inkl.  Schlammfang, Schlammfangeimer, Schlammfangsieb
Schlammfang ohne integriertem Siphon 
(Verwendung im Aussenbereich bzw. Ableitung offen in den Kanalanschluss)
Inkl. 2x schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen 
Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung
Mit Ablaufstutzen DN70, 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet
Füße aus Quadratrohr 40x40 mm mit Höheneinstellung
Hinweis auf optionale Mehrausstattung gegen Aufpreis:
Ohne Geräteanschlussarmatur mit Rohrbelüfter
Ohne Bürsten, ohne Panzerschlauch, ohne Edelstahl Bürsten-Wandhalterung
Hinweis Wasserhygiene: Event. Systemtrenner erforderlich bauseits
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369140BS
Edelstahl Stiefelwaschanlage bodenstehend 140DN70S
Schuhwaschanlage mit Stabrost mit Siphon
Aussenmaße: L1400 x B600 x H 520-540 mm 2 Waschplätze
Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Rand gebürstet
Inkl.  Schlammfang, Schlammfangeimer, Schlammfangsieb
Schlammfang mit integriertem Siphon 
Inkl. 2x schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen 
Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung
Mit Ablaufstutzen DN70, 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet
Füße aus Quadratrohr 40x40 mm mit Höheneinstellung
Hinweis auf optionale Mehrausstattung gegen Aufpreis:
Ohne Geräteanschlussarmatur mit Rohrbelüfter
Ohne Bürsten, ohne Panzerschlauch, ohne Edelstahl Bürsten-Wandhalterung
Hinweis Wasserhygiene: Event. Systemtrenner erforderlich bauseits
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369210B
Edelstahl Stiefelwaschanlage bodenstehend 210DN70
Schuhwaschanlage mit Stabrost ohne Siphon
Aussenmaße: L2100 x B600 x H 520-540 mm 3 Waschplätze
Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Rand gebürstet
Inkl.  Schlammfang, Schlammfangeimer, Schlammfangsieb
Schlammfang ohne integriertem Siphon 
Inkl. 3x schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen 
Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung
Mit Ablaufstutzen DN70, 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet
Füße aus Quadratrohr 40x40 mm mit Höheneinstellung
Hinweis auf optionale Mehrausstattung gegen Aufpreis:
Ohne Geräteanschlussarmatur mit Rohrbelüfter
Ohne Bürsten, ohne Panzerschlauch, ohne Edelstahl Bürsten-Wandhalterung
Hinweis Wasserhygiene: Event. Systemtrenner erforderlich bauseits
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369210BS
Edelstahl Stiefelwaschanlage bodenstehend 210DN70S
Schuhwaschanlage mit Stabrost mit Siphon
Aussenmaße: L2100 x B600 x H 520-540 mm 3 Waschplätze
Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Rand gebürstet
Inkl.  Schlammfang, Schlammfangeimer, Schlammfangsieb
Schlammfang mit integriertem Siphon 
Inkl. 3x schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen 
Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung
Mit Ablaufstutzen DN70, 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet
Füße aus Quadratrohr 40x40 mm mit Höheneinstellung
Hinweis auf optionale Mehrausstattung gegen Aufpreis:
Ohne Geräteanschlussarmatur mit Rohrbelüfter
Ohne Bürsten, ohne Panzerschlauch, ohne Edelstahl Bürsten-Wandhalterung
Hinweis Wasserhygiene: Event. Systemtrenner erforderlich bauseits
Made in Germany
1 Stk HEBERHARD Artikelnummer 369280BS
Edelstahl Stiefelwaschanlage bodenstehend 280DN70S
Schuhwaschanlage mit Stabrost mit Siphon
Aussenmaße: L2800 x B600 x H 520-540 mm 4 Waschplätze
Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Rand gebürstet
Inkl.  Schlammfang, Schlammfangeimer, Schlammfangsieb
Schlammfang mit integriertem Siphon 
Inkl. 4x schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen 
Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung
Mit Ablaufstutzen DN70, 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet
Füße aus Quadratrohr 40x40 mm mit Höheneinstellung
Hinweis auf optionale Mehrausstattung gegen Aufpreis:
Ohne Geräteanschlussarmatur mit Rohrbelüfter
Ohne Bürsten, ohne Panzerschlauch, ohne Edelstahl Bürsten-Wandhalterung
Hinweis Wasserhygiene: Event. Systemtrenner erforderlich bauseits
Handwerksware Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369ER
Ersatzrost für Edelst. Stiefelwaschanlage 
für bodenbündigen Fußbodeneinbau
Abm.: B520 x T820 mm
mit Handbügel, Ventil, 
Handwaschbürste mit Handhebelventil 
und DVGW gepr. Edelst. Panzerflex 1,5 m Schlauch
Ohne Wanne
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369WFB
Zusätzlicher wasserführender Handbügel
pro Arbeitsplatz ohne Bürste
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 370060
Waschtisch-Standausguss-Kombination
Kompakte Bauweise in Stufenform mit Handwaschbecken 
im oberen hinteren Bereich und Ausgussbecken 
im unteren vorderen Bereich
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 CrNiSt.18/10
Abmessungen: 500x600x850 mm (LxBxH)
Arbeitshöhe: 850/540 mm
Inkl. rückseitige Aufkantung 50 mm
Inkl. geprägter Profilrand (beide Becken)
Inkl. fugenlos eingeschweißte Becken
Handwaschbecken 370x240x150 
Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
Inkl. Hahnlochbohrung Ø35 vorn rechts
Ausgussbecken 370x340x150
Inkl. 1,5" Standrohrventil
Inkl. Kunststofffüße höhenverstellbar +-15mm
Inkl. Revisionsblende für Handwaschbecken
Inkl. Kunststoff-Rost aufgelegt
Hinweis: Armatur bauseits
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 370061
Einlocharmatur mit Zweigriffmischer 1/2"
für Waschtisch-Standausguss-Kombination
A 155, T 185, TB ø 33 mm
mit Schwenkauslauf
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 370062
Einlocharmatur mit Hebelmischer 1/2"
für Waschtisch-Standausguss-Kombination
A 245, T 125, TB ø 35 mm
mit Schwenkauslauf
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 370063
Mehrpreis Edelstahl Klapprost 
links angeschlagen 
(anstelle Kunststoff-Rost)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 370064
Mehrpreis zusätzliches Hahnloch
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 370070
Waschtisch-Standausguss-Kombination
Kompakte Bauweise in Stufenform mit Handwaschbecken 
im oberen hinteren Bereich und Ausgussbecken 
im unteren vorderen Bereich
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 CrNiSt.18/10
Abmessungen: 500x700x850 mm (LxBxH)
Arbeitshöhe: 850/540 mm
Inkl. rückseitige Aufkantung 50 mm
Inkl. geprägter Profilrand (beide Becken)
Inkl. fugenlos eingeschweißte Becken
Handwaschbecken 370x240x150 
Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
Inkl. Hahnlochbohrung Ø35 vorn rechts
Ausgussbecken 400x400x200
Inkl. 1,5" Standrohrventil
Inkl. Kunststofffüße höhenverstellbar +-15mm
Inkl. Revisionsblende für Handwaschbecken
Inkl. Kunststoff-Rost aufgelegt
Hinweis: Armatur bauseits
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 407SV
Edelstahl Waschrinne Geometrik Siphonverkleidung
Wende Siphonverkleidung für Verwendung
bei Rinnen-Ablauf links und rechts
für Waschrinnen Geometrik 407…L/R
Abmessungen außen: B250xH250xT260 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,5 mm
Einseitig gekantet mit R10 mm
Schlüsselbohrungen für Montagebewegung nach oben
Fixierbohrung an der Unterkante
Inkl. TX Schrauben 4,8x50 und Fischer Dübel UX6x50
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 600003
Edelstahl Urinal Steel-Bull wassergespült
für Wand- und Vorwandbefestigung 
Keine Ecken keine Kanten, weiche Linien für Verletzungsschutz
Becken-Abmessungen außen: B360xH550xT325 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 1,25mm
Oberfläche: gebürstet
Inkl. integrierter Siebablauf
Inkl. Röhren-Siphon DN50 690016* (Made in Germany)
Inkl. Panzerschlauch 1/2" gekröpft DN10x800 für Wasseranschluss (Neoperl)
Inkl. Montage Z-Schiene 
Inkl. Spülkopf 1/2" Edelstahl
inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage: 
4x Blechschraube LK-TX25 5,5x50 + Fischer Dübel UX8
Made in EU
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 600102
Edelstahl Urinal Schamwand Steel Bull
Vollverschweißte Konstruktion für Wandbefestigung
Werkstoff: 3,0/1,5 mm 
Edelstahl AISI 304 (1.4301) 
Oberfläche gebürstet
Abgerundete Vorderkanten
Verdeckte Halterung und unauffällige Befestigungen 
Befestigung: 
Montage von vorne durch einen 3mm starken Befestigungsrahmen 
Erdungslasche 
Empfohlene Installationshöhe: 390 mm vom Boden bis zur Unterkante
Abmessung: Höhe 950 x 400 x 80 mm
Made in Spain
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 650600
Edelstahl WC Silent-Komfort 535wh
DIN WC für Vorwandbefestigung 
Becken-Abmessungen außen: B360xH362xT535 mm
Materialstärke 1-1,5 mm
Empfohlene Montagehöhe: 400 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Oberfläche: Industriepoliert
Einpressgewinde für nachträgliche Sitzmontage von oben, verschlossen
Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt 
Inkl. 3 mm Montagerahmen für Befestigung nach DIN
Getestet auf 400 kg Belastung, für 180 mm Montage geeignet
Optimale Steifigkeit bei Vorwand-Montage auf 230 mm-er Abstand
Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm
Weitere Befestigungsbohrungen im Montagerahmen unterhalb des 
Ablaufbereiches verwendbar
Siphon-Schweißnaht passiviert
Inkl. passendem Bit für Montage
P-Siphon
Made in Europe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 650600SA
Edelstahl WC Silent-Komfort 535wh-sa
DIN WC für Vorwandbefestigung mit Kunststoffsitz weiß
Becken-Abmessungen außen: B360xH362xT535 mm
Materialstärke 1-1,5 mm
Empfohlene Montagehöhe: 400 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Oberfläche: Industriepoliert
Werkstoff Sitzauflage: LG Hi-Macs weiß
Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt 
Inkl. 3 mm Montagerahmen für Befestigung nach DIN
Getestet auf 400 kg Belastung, für 180 mm Montage geeignet
Optimale Steifigkeit bei Vorwand-Montage auf 230 mm-er Abstand
Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm
Weitere Befestigungsbohrungen im Montagerahmen unterhalb des 
Ablaufbereiches verwendbar
Inkl. passendem Bit für Montage
P-Siphon
Made in Europe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 650601
Edelstahl WC Silent-Komfort 535bs
Bodenstehendes Edelstahl DIN WC für Vorwandbefestigung
Zusätzliche Bodenbefestigung 
Abmessungen außen: B360xH400xT535 mm
Montagehöhe: Fix 400 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 
Blechstärke: Verkleidung 1 mm/Trichter 1,5 mm/PushFit 3 mm
Oberfläche: Industriepoliert
Einpreßgewinde für nachträgliche Sitzmontage von oben, verschlossen
Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt 
Inkl. 3 mm Montagerahmen für Befestigung nach DIN
Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm
Inkl. passendem Bit für beiliegende diebstahlsichere Schrauben
Weitere Befestigungsbohrung im Montagerahmen unterhalb des 
Ablaufbereiches frei verwendbar
Weitere Dreiecks-Einschubbohrung im WC-Bodenblech 
für mögliche Bodenfixierung
P-Siphon
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 650602
Edelstahl WC Silent-Komfort 535M12
Wandhängendes Edelstahl WC für
M12 Gewindestangenbefestigung im Versorgungsraum 
Abmessungen außen: B360xH362xT535 mm
Montagehöhe: Empfohlen 400 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 
Blechstärke: Verkleidung 1 mm/Trichter 1,5 mm/
Oberfläche: gebürstet
Ohne Sitzbohrungen
Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt 
Dreiecks-Befestigung 
P-Siphon
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 650700
Edelstahl WC Silent-Komfort 700wh
DIN WC für Vorwandbefestigung 
behindertengerecht nach ÖNorm B1600
Becken-Abmessungen außen: B360xH362xT700 mm
Materialstärke 1-1,5 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Oberfläche: Industriepoliert
Einpreßgewinde für nachträgliche Sitzmontage von oben, verschlossen
Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt 
Inkl. 3 mm Montagerahmen für Befestigung nach DIN
Getestet auf 400 kg Belastung, für 180 mm Montage geeignet
Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm
Weitere Befestigungsbohrungen im Montagerahmen unterhalb des 
Ablaufbereiches verwendbar
Inkl. passendem Bit für Montage
P-Siphon
Made in Spain
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 650700SA
Edelstahl WC Silent-Komfort 700wh Sitzauflage
DIN WC für Vorwandbefestigung 
mit zusätzlicher Sitzauflage L535 mm, weiß, fix verklebt
Werkstoff: LG Hi-Macs weiß
behindertengerecht nach ÖNorm B1600
Becken-Abmessungen außen: B360xH362+20xT700 mm
Materialstärke 1-1,5 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301
Oberfläche: gebürstet
Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt 
Inkl. 3 mm Montagerahmen für Befestigung nach DIN
Getestet auf 400 kg Belastung, für 180 mm Montage geeignet
Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm
Weitere Befestigungsbohrungen im Montagerahmen unterhalb des 
Ablaufbereiches verwendbar
Inkl. passendem Bit für Montage
P-Siphon
Made in Spain
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 650900
Kunststoff WC-Sitz schwarz
Komfort-Kontur-WC Sitz mit Deckel und Edelstahl-Scharnieren
Aussen-Kontur passend zu Edelstahl-WC Komfort Silent (HE650...)
Brillenmontage auch ohne WC-Deckel möglich
Made in Austria
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690007B
Röhren-Siphon 6/4" x DN40 weiß
Material: Kunststoff PP
Länge max: 355 mm
Höhe Ablaufventil-UK - Mitte Abflussbohrung: 40-120 mm
Dichtungen: NBR 70
Entspricht EN 274
Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690008
Ablaufventil-Unterteil 70mm - 6/4"
mit Ms-Gegengewinde u. Dichtung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690010
Edelstahl-Haubensieb 64 mm A2 
mit gelochtem Rand für absolute Hygiene
mit Senkkopfschraubenprägung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690012
Alternatives selbstdichtendes Ablaufventil 
Abm. AG G5/4"x25xØ62 mm
mit Kunststoff Unterteil silbergrau 
mit Messing Gegengewinde u. Dichtung
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690016
Röhren-Siphon 6/4"xDN50
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690020-R
Übergangsstück IG2" - AG6/4" weiß
mit 2" Überwurfmutter, mit Dichtung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690030
Edelstahl Ablaufventil G 6/4" 
für Edelstahl Standrohr 6/4"
Aussen-Ø70xHöhe 42mm 
Je nach Prägung für geeignet für
Bohrungen ab Ø52mm
Mit Messing Gegengewinde im 
Kunststoff-PP-Ventilunterteil
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690033
Edelstahl Standrohr 6/4" L195 mm
für ÜH 175 mm
mit Bügel
für Ablaufventil G 6/4"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690050
Edelstahl Ablaufsieb Ø70 auf 5/4" 
Nicht verschließbares Edelstahl Ablaufsieb Ø70 auf
Kunststoff Ventilunterteil 5/4"
inkl. Adapter auf 6/4"
Made in UK
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690051
Edelstahl Ablaufsieb Ø 61,5 x 5/4"
Edelstahl 1.4301 18/10 s=0,8 mm
Kleine Ablaufbohrungen Ø 5,5 mm
Leichte Gefälleprägung
Mit A2 Linsensenkkopf-Schraube mit Schlitz 60 mm 
Kunststoff Ablaufteil mit Messing Gegenmter
und Kunststoff Lippen-Dichtung
Abmessung: 1 1/4" x Ø 65 mm x H 45 mm
Für Wandstärken 0-30 mm
Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690052
Edelstahl Ablaufsieb Ø 70 x 6/4"
Edelstahl 1.4301 18/10 s=0,8 mm
Kleine Ablaufbohrungen Ø 5,5 mm
Leichte Gefälleprägung
Mit A2 Linsensenkkopf-Schraube mit Schlitz 60 mm 
Kunststoff Ablaufteil mit Messing Gegenmutter
und Kunststoff Dichtung
Abmessung: 1 1/2" x Ø 78 mm x H 60 mm
Für Wandstärken 0-20 mm
Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690053
Edelstahl Überlauf Verschluss Stopfen
rechteckig, 69x45x3 mm
Edelstahl 1.4301 18/10 s=1 mm
Oberfläche gebürstet
Mit aufgeschweißter Schraube M6 
Metall Flügelmutter als Gegenmutter
und Schaumstoff-Dichtung
Für Wandstärken 0-40 mm
Made in EU
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690054
Edelstahl Hahnloch Verschluss Stopfen
rund , Ø52 mm
Edelstahl 1.4301 18/10 s=1,25 mm
Oberfläche gebürstet
Mit aufgeschweißter Schraube M6 
Metall Flügelmutter als Gegenmutter
und Schaumstoff-Dichtung als Zentrierfixierung
Für Wandstärken 0-40 mm
Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690055
Edelstahl Ventil Ø114x6/4" mit 2" Standrohr 240mm
Ventil-Außendurchmesser Ø114 x 1½"
für Spülen mit 115mm Prägung (Bohrung Ø90mm)
Ventilunterteil PP Kunststoff Höhe 60mm 
Siphon-Anschluss G6/4"
für maximale Beckenstärke: 10mm
Werkstoff Ventilteller und Standrohr: Edelstahl s=0,9mm
inkl. 2" Edelstahl Standrohr (Ø45mm)
Standrohr-Länge: 240mm
Überhöhe im gesteckten Zustand: 220mm
Überlappung Standrohr Ventilprägung: 20mm
Top Industriequalität Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690056
Edelstahl Ventil Ø114x6/4" mit 2" Standrohr 170mm
Ventil-Außendurchmesser Ø114 x 1½"
für Spülen mit 115mm Prägung (Bohrung Ø90mm)
Ventilunterteil PP Kunststoff Höhe 60mm 
Siphon-Anschluss G6/4"
für maximale Beckenstärke: 10mm
Werkstoff Ventilteller und Standrohr: Edelstahl s=0,9mm
inkl. 2" Edelstahl Standrohr (Ø45mm)
Standrohr-Länge: 170mm
Überhöhe im gesteckten Zustand: 150mm
Überlappung Standrohr Ventilprägung: 20mm
Top Industriequalität Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690057
Edelstahl Ventil Ø114x6/4" mit 2" Standrohr 270mm
Ventil-Außendurchmesser Ø114 x 1½"
für Spülen mit 115mm Prägung (Bohrung Ø90mm)
Ventilunterteil PP Kunststoff Höhe 60mm 
Siphon-Anschluss G6/4"
für maximale Beckenstärke: 10mm
Werkstoff Ventilteller und Standrohr: Edelstahl s=0,9mm
inkl. 2" Edelstahl Standrohr (Ø45mm)
Standrohr-Länge: 270mm
Überhöhe im gesteckten Zustand: 250mm
Überlappung Standrohr Ventilprägung: 20mm
Top Industriequalität Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690060
Edelstahl Ablaufsieb Ø 114 x 2"
Edelstahl 1.4301 18/10 s=1,5 mm
Haubenprägung mit kleinen Bohrungen Ø5 mm
Mit M6 A2 Linsensenkkopf-Schraube mit Schlitz 65 mm
PP Kunststoff Ablaufteil mit Messing Gegenmutter
und Lippen-Kunststoff Dichtung
Abmessung: H70 x Ø 122 mm
Für Wandstärken 0-15 mm
Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690061
PP Reduktion IG 2" - AG 1 1/2" grau
mit 2x Dichtung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690070
Edelstahl Ventil Ø70x6/4" mit 2" Standrohr 240mm
Ventil-Außendurchmesser Ø70 x 1½"
für Spülen mit 2" Prägung (Bohrung Ø60mm)
Ventilunterteil PP Kunststoff Höhe 60mm 
Siphon-Anschluss G6/4"
für maximale Beckenstärke: 10mm
Werkstoff Ventilteller und Standrohr: Edelstahl s=0,9mm
inkl. 2" Edelstahl Standrohr (Ø45mm)
Standrohr-Länge: 240mm
Überhöhe im gesteckten Zustand: 220mm
Überlappung Standrohr Ventilprägung: 20mm
Top Industriequalität Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690071
Tiefe Ablauf-Sieb-Überlaufgarnitur Ø114mm für ÜLØ28mm
Ablauf-Sieb-Abscheider-Überlaufgarnitur
für Spülenprägung Ø114 für ÜL Ø28 mm
Gezogenes Edelstahl Ablaufteil 
Überlauf mit metallischem Überlauf-Sichtteil für Bohrung Ø28 mm
Überlauf Höhe bis 280 mm
Abstand Überlauf bis Prägung waagrecht bis 300 mm
Küchen-Kunststoff-Siebkorb ca. H 75 mm,
verschließbar durch Drücken auf den Mittelzapfen 
Sieb entnehmbar wie herkömmliche Küchenventile für Reinigungszwecke
Siebabmessungen ca. Ø80xH75 mm
Loch-Bohrungen Sieb ca. 2-2,5 mm
Zusammenbau Überlaufleitung mit selbstdichtendem Stecksystem
(Produkt ist optimiert für gemeinsamen Einsatz mit Gewerberiese 307659H)
Made in Italy
1 pcs HEBERHARD Artikelnummer 690071S
Sandfangeinsatz zu 690071
Edelstahl, mit separatem Sieb
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690072
Edelstahl Ventil Ø70x6/4" mit 2" Standrohr 170mm
Ventil-Außendurchmesser Ø70 x 1½"
für Spülen mit 2" Prägung (Bohrung Ø60mm)
Ventilunterteil PP Kunststoff Höhe 60mm 
Siphon-Anschluss G6/4"
für maximale Beckenstärke: 10mm
Werkstoff Ventilteller und Standrohr: Edelstahl s=0,9mm
inkl. 2" Edelstahl Standrohr (Ø45mm)
Standrohr-Länge: 170mm
Überhöhe im gesteckten Zustand: 150mm
Überlappung Standrohr Ventilprägung: 20mm
Top Industriequalität Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690073
Edelstahl Ventil Ø70x6/4" mit 2" Standrohr 270mm
Ventil-Außendurchmesser Ø70 x 1½"
für Spülen mit 2" Prägung (Bohrung Ø60mm)
Ventilunterteil PP Kunststoff Höhe 60mm 
Siphon-Anschluss G6/4"
für maximale Beckenstärke: 10mm
Werkstoff Ventilteller und Standrohr: Edelstahl s=0,9mm
inkl. 2" Edelstahl Standrohr (Ø45mm)
Standrohr-Länge: 270mm
Überhöhe im gesteckten Zustand: 250mm
Überlappung Standrohr Ventilprägung: 20mm
Top Industriequalität Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690075
Siphon für Standtrinkbrunnen DN40
Material: PP
Ablaufventil-Unterteil Ø95mm x DN40 mit Lippendichtung
2 Seitenversatzteil DN40
Siphon PP DN40 
Gesamtlänge Ventil-Unterteil bis Rohrende 930 mm
Minimaler Platzbedarf  in der Trinkbrunnensäule Ø170 mm
Hinweis: Ablaufsieb und M6 Schraube bauseits
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690080
Flexibler Siphon für Standtrinkbrunnen 
Anschluss 5/4" x DN32
mit Adapter auf DN40
Material: Kunststoff
Minimaler Platzbedarf  in der Trinkbrunnensäule Ø113 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690104
BS+ Element Typ Edelstahl-Urinal
Vorwandgestell für Urinal SteelBull 600003
mit Universal Geberit-Rohbauset für HyTronic/HyTouch für Sprühkopf
passend für Geberit Urinalsteuerungen 
mit elektronischer/pneumatischer Spülauslösung
mit Abdeckplatte Typ 01, 10, 20 (ex 30) 40, 50 und Mambo
Gestellhöhe: 125 cm
inkl. "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage B/H 525/1250 mm 
geeignet für Trockenbau, Einbau
Für Fußbodenaufbauten 0-22 cm 
Eigenschaften
- Selbsttragender sendzimirverzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm
- Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- zur Montage von Urinal mittels Befestigungstraversen (höhenverstellbar)
- Universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse
- Wasseranschluss am UP-Gehäuse
- Wasseranschluss MeplaFix-fähig, werkzeuglos montierbar
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10,5x10,5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch flexibel
Lieferumfang
- 1 Wanddurchführung R 1/2
- HT-Bogen DN 50 mm
- Befestigungsmaterial
Inkl. "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage Set à 2 Stück
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 710260
Aufpreis Edelstahl Wandhalterung für Stiefelwaschbürste 
für Stiefelwaschbürste mit konischem Panzerschlauch
mit 2 A2 Schrauben LK4,2x50 Ph + Dübel UX6x50
mit 1x Steinbohrer 4 mm pro 3 Halterungen
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A0660
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L600xB600 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A0670
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L600xB700 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1060
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L1000xB600 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1070
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L1000xB700 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1560
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L1500xB600 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1570
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L1500xB700 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1760
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L1700xB600 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1770
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L1700xB700 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1860
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L1800xB600 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1870
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L1800xB700 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A2060
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L2000xB600 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A2070
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L2000xB700 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A2460
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L2400xB600 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A2470
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L2400xB700 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A3060
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L3000xB600 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A3070
Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie
L3000xB700 mm, RA, 1,2 mm
Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl
Abkantung dreiseitig 50 mm
Vorne Tropfkante
Seitlich Kantenumschlag
Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag
Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7AHL
Aufpreis Hahnlochbohrung
durch Blech und Spanplatte
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7AKA
Aufpreis Kastenaufkantung rückseitig
Höhe 50 mm x 20 mm, 
Kasten seitlich geschlossen
Kasten rückseitig offen
für AP Harmonie
S max. 2mm bis zu max. Länge 2000 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7AKB
Ventilbrücke 2"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7APR
Aufpreis Profilrand 7 mm für AP Harmonie
Blechstärke S max. 1,2 mm 
Plattenlänge bis zu max. 2000 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7APR-1
Aufpreis Profilrand 7 mm für AP Harmonie
Blechstärke S max. 1,2 mm 
Plattenlänge bis zu max. 1000 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7APR-3
Aufpreis Profilrand 7 mm für AP Harmonie
Blechstärke S max. 1,2 mm 
Plattenlänge bis zu max. 3000 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7ARED
Reduktion 2" auf 6/4"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7ASI
Aufpreis Sicken in die Ablagefläche 
Länge max. 700 mm, Höhe ca. 7 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7ASIF6/4
Siphon 6/4"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F0660G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L600xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F0660U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L600xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F0670G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L600xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F0670U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L600xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1060G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L1000xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1060U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L1000xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1070G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L1000xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1070U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L1000xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1560G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L1500xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1560U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L1500xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1570G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L1500xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1570U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L1500xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1760G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L1700xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1760U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L1700xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1770G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L1700xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1770U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L1700xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1860G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L1800xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1860U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L1800xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1870G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L1800xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1870U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L1800xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2060G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L2000xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2060U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L2000xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2070G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L2000xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2070U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L2000xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2460G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L2400xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2460U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L2400xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2470G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L2400xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2470U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L2400xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F3060G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L3000xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F3060U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L3000xB600 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F3070G
Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie
L3000xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 
Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F3070U
Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie
L3000xB700 mm, 40x40x1,2 mm
Arbeitshöhe 850 mm
Fussfreiheit 150 mm
Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung
Offene Vorderseite 
Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm
Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F9
Aufpreis Arbeitshöhe 900 mm
1 Lfm HEBERHARD Artikelnummer 7FBB
Beckenblende in Höhe des Beckens
allerdings maximal 300 mm hoch
Untere Kanten der Beckenblende 
mit Kantenein- und Umschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7FS
Aufpreis Wunsch-Arbeitshöhe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G004030
Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 
mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm
Abmessung 1000x400x300 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G404025
Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 
mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm
Abmessung 400x400x250 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G604020
Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 
mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm
Abmessung 600x400x200 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G604030
Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 
mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm
Abmessung 600x400x300 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G604035
Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 
mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm
Abmessung 600x400x350 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G604040
Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 
mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm
Abmessung 600x400x400 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G605040
Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 
mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm
Abmessung 600x500x400 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G704530
Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 
mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm
Abmessung 700x450x300 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G705025
Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 
mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm
Abmessung 700x500x250 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G705040
Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 
mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm
Abmessung 700x500x400 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G804025
Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 
mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm
Abmessung 800x400x250 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G804040
Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 
mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm
Abmessung 800x400x400 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7STR20
Edelstahl Standrohrventil Ø80 x 2" 
Wassersäule ca.170 mm
Werkstoff CrNiSt. 18/10 1.4301
mit Edelstahl Ventilunterteil 
mit Edelst. Überwurfmutter und Klemmschelle
mit Gummidichtung
mit Edelstahlstandrohr 2"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7STR25
Edelstahl Standrohrventil Ø80 x 2" 
Wassersäule ca.220 mm
Werkstoff CrNiSt. 18/10 1.4301
mit Edelstahl Ventilunterteil 
mit Edelst. Überwurfmutter und Klemmschelle
mit Gummidichtung
mit Edelstahlstandrohr 2"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7STR30
Edelstahl Standrohrventil Ø80 x 2" 
Wassersäule ca.270 mm
Werkstoff CrNiSt. 18/10 1.4301
mit Edelstahl Ventilunterteil 
mit Edelst. Überwurfmutter und Klemmschelle
mit Gummidichtung
mit Edelstahlstandrohr 2"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T204017
Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.
Abmessung 200x400x170 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T404020
Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.
Abmessung 400x400x200 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T404025
Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.
Abmessung 400x400x250 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T504030
Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.
Abmessung 500x400x300 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T604535
Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.
Abmessung 600x450x350 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T605025
Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.
Abmessung 600x500x250 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T605030
Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.
Abmessung 600x500x300 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T605035
Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.
Abmessung 600x500x350 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T705030
Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.
Abmessung 700x500x300 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T705035
Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.
Abmessung 700x500x350 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T706030
Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.
Abmessung 700x600x300 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7VT
Aufpreis Becken vertieft eingeschweißt
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 80009
Drücker Pumpenteil
für Seifenspender Millinox
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 80012
Ersatztank 1 Liter ohne Deckel für
Seifenspender Millinox
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 80012-1
Deckel für Tank Seifenspender Millinox
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 80013
Stationäres Pumpenteil
für Seifenspender Millinox
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 80022
Pumpengummi + Aufschraubgewinde
für Seifenspender Millinox
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 810428A
Edelstahl UP-Wand-Seifenspender Geometrik 1LNFT
Seifenspender für Unterputzmontage mit integr. Einbaurahmen
Gehäuserahmenfront verschweißt und verschliffen
Nach vorne klappbarer Frontdeckel
Abmessungen außen: B187xH487xT115 mm
Einbaumaß: H450xB150xT115 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 Wandstärke 1 mm
Oberfläche: geschliffen
Pumpe mit Intra Kunststoff Nachfülltank 1 Liter m. Deckel
Mit Zylinderschloss Serie 850 
Logo in Lasergravur
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 810467
Ersatz-Seifenpumpe f.Serie 810
Kunststoff f. 1Lt Wechselflasche
passend zu 810428 und 810436
und Kuhfuss 870428 und 870436
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 840100
Edelstahl WC-Bürste Funktion
Edelstahl WC-Toilettenbürstenhalter in Edelstahl
Werkstoff Edelstahl AISI316 gebürstet, 0,8 mm
(hochresistenter Edelstahl)
Mit schwarzer Kunststoff-Bürste
Mit herausnehmbarer Kunststoff Tropfschale
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage
Befestigung mit 4 Schlüsselbohrungen
Bürstenkopf verdeckt
Freistehend oder Wandmontage
Wendemontage: Wandhalterung kann mit 
Bürstenentnahme links oder rechts erfolgen
Lieferung abfoliert (ohne Schutzfolie, Arbeitszeit objektoptimiert)
Abmessungen: B82 x H 393 x T92 mm
Made in Switzerland
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 840520
Edelstahl Seifenspender Funktion 1.2L-Nachfülltank
Edelstahl Spender für handelsübliche Kanister-Flüssigseifen
(Nicht geeignet für Desinfektionsmittel)
PP-Nachfülltank von oben befüllbar 1200 ml mit Deckel
Dosierpumpe Kunststoff, ca. 1,5 ml/Hub fix
Pumpe und Tankeinheit zur Reinigung komplett entnehmbar
Gehäuse geschliffener Edelstahl 0,8 mm
Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern 
Sichtschlitz
Mit Edelstahl Schloss, Schlüssel aus Kunststoff
Gehäusedeckel fixiert sich gegen Grundplatte (nicht gegen die Wand)
Abmessung: B99 x H334 x T135 mm
2 Schlüssellöcher und 2 Fixierungsbohrungen für einfache aber
diebstahlsichere Montage
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage
Pumpe und Gehäuse 
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 840530
Edelstahl Papierspender Funktion B28xH32xT12
Spender für Faltpapierhandtücher
Für ca. 500 Blatt
Geschliffener Edelstahl 0,8 mm
Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern 
Papierentnahme aus Edelstahl mit gezogener Entnahmeöffnung und
Papierleitblechen
Sichtschlitz
Mit Edelstahl Schloss, Schlüssel aus Kunststoff
Gehäusedeckel fixiert sich gegen Grundplatte (nicht gegen die Wand)
Freie Füllgutwahl, aufgrund Spenderbreite größer 120 mm auch für kostengünstiges Papier geeignet
3 Schlüssellöcher und 2 Fixierungsbohrungen
Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
Abmessung: B278 x H318 x T122 mm
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 840570
Edelstahl Reserve-WC-Rollenspender Funktion
für bis zu 4 Stk handelsübliche Toilettenpapier-Rollen bei Ø 140 mm,
für bis zu 5 Stk handelsübliche Toilettenpapier-Rollen bei Ø 120 mm,
für bis zu 6 Stk handelsübliche Toilettenpapier-Rollen bei Ø 100 mm,
Geschliffener Edelstahl, 0,8 mm
Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern 
Sichtschlitz
Aufklappbarer Gehäusedeckel 
Abmessung: B112 x H579 x T151 mm
Befestigung mit 2 Schlüssellöcher und 2 Fixbohrungen
Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage (4x Schraube und Dübel)
Lieferung abfoliert (ohne Schutzfolie, Arbeitszeit objektoptimiert)
Gefertigt in der EU
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 860500
Edelstahl Tisch-Einbauseifenspender Power-Use 122
Seifenspender für den Waschtischeinbau mit Ausladung 122 mm
Zur Dosierung von Flüssigseifen, alkoholischen Desinfektionsmitteln, 
Spülmitteln, Lotionen etc., 1.000 ml, 
Zum Nachfüllen von oben und unten, 
Oberfläche aus geschliffenem Edelstahl, 
Auslaufrohr  Länge Mitte Spender Auslauföffnung ca. 106 mm 
Kunststoffpumpe, Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub, 
Für Arbeitsplatten und Waschtische mit einer Plattendicke bis zu 40 mm, 
Inkl. HDPE-Behälter
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 860528
Edelstahl Spiegelschrank-Einbauspender für 500 ml Einwegflasche
1 Stk leere HDPE-Einwegflasche liegt bei
Abmessung Spender ca.: B91 x H234 x T215 mm
Pumpe für Füllgut Flüssigseife oder Desinfektionsmittel
Montage hinter fixiertem Spiegel,
Seifentank kann nach unten entnommen und nachgefüllt werden
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 860554
Edelstahl 4-fach-WC-Rollenhalter Power-Use
Edelstahl WC-Papierspender für 4 Standard Toilettenrollen produktunabhängig 
Abschließbar, mit Spezialschloss (Antivandalismusfunktion)
Automatisches Rotationssystem für 4 Standard Rollen max. Rollendm. 120 mm
Sichtfenster, Gehäuse mit Dachschräge gegen Ablegen von Fremdköper
Gehäuse und Mechanik Edelstahl, B377 x H350x T133 mm
Anti-Fingerprintbeschichtung
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 860570
Spender zur Dosierung von desinfizierenden 
Fußsprays auf alkoholischer Basis
Abmessungen: B215 x H394 x T395 mm
7,5 Liter Nachfüllbehälter PE-Kunststoff
Zum Nachfüllen aus Großgebinden (produktunabhängige Füllgutwahl)
Mechanische Bedienung
Abschließbar
Wandhängend
Inkl. Montagematerial für Mauermontage (4 Befestigungspunkte)
Gehäuseoberteil: Aluminium schwarz eloxiert
Gehäuseunterteil: Aluminium mattsilber eloxiert
Dosierpumpe: Ophardt Edelstahl mit 2 Düsen
Dosiermenge: ca. 3 ml/Hub
Fußpedal: Edelstahlbügel mit Edelstahltrittblech
Gefertigt in Belgien
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 870753
Edelstahl Abfallsammler Funktion B31xH46xT16
22 L Abfalleimer rechteckig wandhängend
Material: CrNiSt 1.4301, 1 mm
Oberfläche: mattgeschliffen
Abmessungen: B306xH459xT155 mm
Montage mit Z-Leiste: Zum Anschrauben 
oder Abnehmbar
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 870755
Edelstahl Hygiene-Abfallsammler Funktion B20xH30xT13
7 L Hygiene Abfallsammler AP rechteckig 
mit Deckel und Abfallsackhalterung
Material: CrNiSt 1.4301, 1 mm
Oberfläche: mattgeschliffen
Abmessungen: B200xH300xT130 mm
Zum Anschrauben
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 870902
Edelstahl Mantelhaken mit-Rosette SOLID
Massiver schwerer gedrehter Edelstahl Mantelhake
Abmessungen Ø20x43mm, Rosette Ø35 mm
2-teilig, unsichtbare Befestigung durch Wurmschraube
Werkstoff: Edelstahl 
Inkl. Dübel UX6x35 und Torx Senkkopfschraube 4,8x50 TX25
Made in Austria
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 870903
Edelstahl Taschenablagestab mit-Rosette SOLID
Massiver gedrehter Edelstahl Reserve-WC-Rollenhalter
bzw. Taschenablagestab Ø20 mm mit Rosette
Länge 103mm, Rosette Ø35 mm
2-teilig, unsichtbare Befestigung durch Wurmschraube
Werkstoff: Edelstahl 
Inkl. Befestigungsmaterial, Fischer Dübel
Made in Austria
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 880150
Edelstahl WC-Bürste Armatron SOLID A2-Griff
mit robuster Metallbefestigungs-Platte
Bürste mit Edelstahlgriff
Aussenmaße: H360/200 x Ø76/87
Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Korpus aus 1,8 mm Edelstahlrohr
Korpus-Deckel unten in Kunststoff schwarz
Korpus: Oberfläche gebürstet
Einfache Montage mit Schwalbenschwanz-Montageplatte und
Sicherung mit 1 seitlichen Inbus-Schraube
Edelstahl-Bürstengriff massiv Ø10 mm mit Gewinde
Bürstenkopf mit Innengewinde
Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage und Inbusschlüssel
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 880151
Edelstahl WC-Bürste Armatron SOLID KS-Griff
Bürstengarnitur Solid mit robuster Metallbefestigungs-Platte
Kunststoffbürste
Aussenmaße: H380/200 x Ø76/87
Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Korpus aus 1,8 mm Edelstahlrohr
Korpus-Deckel unten in Kunststoff schwarz
Korpus: Oberfläche gebürstet
Einfache Montage mit Schwalbenschwanz-Montageplatte und
Sicherung mit 1 seitlichen Inbus-Schraube
Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage und Inbusschlüssel
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 880152-23
Ersatz-Bürste Solid mit Edelstahlgriff 
massiver Edelstahlgriff Ø10 mm
Modell 2023 mit Gewinde 
Gesamtlänge L320mm
1 Set HEBERHARD Artikelnummer 880153-10-23
10 Stk Ersatz-Bürstenkopf Solid
Modell 2023 für Gewindemontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 880153-23
Ersatz-Bürstenkopf Solid
für Modell ab 2023 mit Innengewinde
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 880154
Ersatz-Bürste Solid mit Kunststoffgriff
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 880640
Edelstahl Spiegel SOLID 60x40UB
Spiegelpolierter Edelstahlspiegel 1,0 mm 
mit unsichtbarer Befestigung
H600 x B400 x T7 mm, 
Spiegel allseitig abgekantet
hinterfüttert mit Polystyrol-Platte 6 mm
Verbindung Spiegel-Platte mit Selbstklebeband
Befestigung Kunststoff-Platte mit A2 Senkkopfschrauben 3,5x35 mm und Fischer Dübel UX5x30
Gratfreie Krankenhaus-Qualität
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 880955
Edelstahl Spiegel SOLID 90x55UB
Spiegelpolierter Edelstahlspiegel 1,0 mm 
mit unsichtbarer Befestigung
H900 x B550 x T7 mm, 
Spiegel allseitig abgekantet
hinterfüttert mit Polystyrol-Platte 
Verbindung Spiegel-Platte mit Selbstklebeband
Befestigung Kunststoff-Platte mit A2 Senkkopfschrauben 
Gratfreie Krankenhaus-Qualität
Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 900365
Vorwand Element HEBERHARD für Edelstahl-Ausgussbecken 
SOLID 550/650 inkl. Rückwand
Gestellhöhe: 1390 mm (für Montagehöhe 600-950) 
inkl. "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage 
Versandmaß B/H/T 700/1200/170 mm 
Verwendungszwecke 
- Für Trockenbau 
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen 
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände 
  Zur Montage von Ausgussbecken SOLID 550/650 inkl. Rückwand
- Für Wandarmaturen 0/150/300 
- Für Fußbodenaufbauten bis mindestens 220 mm
Eigenschaften 
- Selbsttragender senzimirverzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm 
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-47 cm (Fußlänge 1000 mm)
- Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt 
- Traverse Armatur höhenverstellbar 
- Traverse für Pressanschlüsse geeignet 
Lieferumfang 
- 2 Anschlusswinkel R 1/2" 
- 2 Schalldämmunterlagen 
- 2 Dämmhülsen 
- HT-Bogen grau DN 50 
- Befestigungsmaterial 
- 2 "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage
